[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=KOSZT_KD 8.1.27
nan=Projekt małej architektury w parku w miejscowości Ignatki – Osiedle
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT	
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
opn=1	0	2	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0
prn=2	2	2	4	4	2
na=Koszty pośr. i zakupu	Zysk
wan=zł

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
dt=2019-04-19
ni=Gmina Juchnowiec Kościelny
ai=ul. Lipowa 10;  16-061 Juchnowiec Kościelny
nb=Projekt małej architektury w parku w miejscowości Ignatki – Osiedle
ab=na działce nr geod. gr. 222/33, obręb Księżyno – Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny
p1s=Kosztorys sporządzono wg. cennika Sekocenbud I kw. 2019 r.
p2s=CENA NETTO BEZ PODATKU VAT.
p3s=
p4s=
p5s=
cpv=37410000-5	Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
cpv=43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
cpv=45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
cpv=77211400-6	Usługi wycinania drzew
cpv=77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
nc=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
nc=1

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
ops=
nu=1.                  
cpv=45111300-1

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0818-0500	2-31	0818-05		1
na=Rozebranie ogrodzeń  z siatki rozciągniętej na słupkach stalowych na fundamencie betonowym.
nu=1
ob=190.0000
jm=m	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190,00	

[POZYCJA]
pd=KNR 4-04	KNR	4-04 0101-0400	4-04	0101-04		1
na=Rozebranie murów  poniżej terenu z cegły na zaprawie cementowo-wapienne. 1310Poz. zamienna. Rozebranie  piwniczki murowanej z cegły, dostępną od strony ul. Hiacyntowej. Powierzchnia piwniczki w rzucie 22m2.
nu=2
ob=5.2800
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5,28000	1	22,00*2,00*0,12	przyjęto h=2,00 m ( łącznie z pokryciem i fund.) x wsp. 0,12

[POZYCJA]
pd=KNR 4-04	KNR	4-04 1106-0100	4-04	1106-01		1
na=Transport  brył ceglanych o ciężarze do 50kg samochodem samowyładowczym do 5t na odległość do 1km, przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu do 10 km ( łącznie z opłatą wysypiska)
nu=3
ob=11.4040
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=9,50400	1	5,28*1,80	
wo=9,50400	1	0,25*0,25*0,40*76	ogrodzenie - fund.

[POZYCJA]
pd=KNR 4-04	KNR	4-04 1106-0201	4-04	1106-0201		1
na=Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50kg samochodem samowyładowczym do 5t za każdy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km wsp. x9
nu=4
ob=11.4040
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=11,40400	1	11,4040	wg. poz.j.w

[POZYCJA]
pd=KNR 4-04	KNR	4-04 1107-0100	4-04	1107-01		1
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t na odległość do 1km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 10 km ( wraz z sprzedażą złomu)
nu=5
ob=-0.7463
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=-0,53200	1	(-1)*76*2,00*3,50*0,001	ogrodzenie - słupki
wo=-0,53200	1	(-1)*76*2,82*0,001	siatka 1,20*2,40/-2,82 kg

[POZYCJA]
pd=KNR 4-04	KNR	4-04 1107-0400	4-04	1107-04		1
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ponad 1km wsp. x9
nu=6
ob=0.7463
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,74630	1	0,7463	

[ELEMENT 1]
na=Wycinka drzew
ops=
nu=2.                  
cpv=77211400-6

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0101-0100	2-01	0101-01		1
na=Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm: cięcie drewna piłą mechaniczną
nu=7
ob=9.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	klon jesionolistny, obw. 75 cm, śr.12 cm
wo=1	1	1	robinia akacjowa, obw.55 cm,śr.9 cm
wo=1	1	1	robinia akacjowa, obw.52 cm,śr.8 cm
wo=1	1	1	klon jesionolistny, obw. 58 cm, śr.9 cm
wo=1	1	1	klon zwyczajny. obw. 84 cm. śr.13 cm
wo=1	1	1	klon zwyczajny. obw. 46,60 cm. śr.7,10 cm
wo=1	1	1	klon zwyczajny. obw. 50 cm. śr.8 cm
wo=1	1	1	klon zwyczajny. obw. 60 cm. śr.10 cm
wo=1	1	1	klon jesionolistny, obw. 78 cm, śr.12 cm

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0101-0200	2-01	0101-02		1
na=Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-25cm: cięcie drewna piłą mechaniczną
nu=8
ob=6.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	 	
wo=0	1	1	lipa drobnolistna, obw. 140 cm, śr.22 cm
wo=0	1	1	klon jesionolistny, obw. 130 cm, śr.21 cm
wo=0	1	1	robinia akacjowa, obw.145 cm, śr.23 cm
wo=0	1	1	lipa drobnolistna, obw. 125 cm, śr.20 cm
wo=0	1	1	klon zwyczajny. obw. 127 cm. śr.20 cm
wo=0	1	1	świerk pospolity, obw.145 cm, śr.23 cm

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0101-0300	2-01	0101-03		1
na=Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm cięcie drewna piłą mechaniczną - analogia o średnicy powyżej 35 cm
nu=9
ob=3.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	klon zwyczajny. obw. 213 cm. śr.34 cm
wo=1	1	1	klon zwyczajny, obw. 210 cm, śr.33 cm
wo=1	1	1	klon zwyczajny. obw. 206 cm. śr.33 cm

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0101-0300	2-01	0101-03		1
na=Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm cięcie drewna piłą mechaniczną - analogia o średnicy powyżej 35 cm
nu=10
ob=1.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	jesion wyniosły, obw.224,70,40 cm,śr.36,11,6 cm - potrójny pień

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0110-0100	2-01	0110-01		1
na=Wywożenie dłużyc transport na odległość do 2km do 10 km
nu=11
ob=29.2691
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,67824	1	3,14*0,12^2*15*1	klon jesionolistny, obw. 75 cm, śr.12 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,09^2*11*1	robinia akacjowa, obw.55 cm,śr.9 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,08^2*11*1	robinia akacjowa, obw.52 cm,śr.8 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,09^2*11*1	klon jesionolistny, obw. 58 cm, śr.9 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,13^2*12*1	klon zwyczajny. obw. 84 cm. śr.13 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,085^2*12*1	klon zwyczajny. obw. 46,60 cm. śr.7,10 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,08^2*3*1	klon zwyczajny. obw. 50 cm. śr.8 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,10^2*12*1	klon zwyczajny. obw. 60 cm. śr.10 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,12^2*15*1	klon jesionolistny, obw. 78 cm, śr.12 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,22^2*20*1	lipa drobnolistna, obw. 140 cm, śr.22 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,21^2*19*1	klon jesionolistny, obw. 130 cm, śr.21 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,115^2*20*1	robinia akacjowa, obw.145 cm, śr.23 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,20^2*19*1	lipa drobnolistna, obw. 125 cm, śr.20 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,10^2*19*1	klon zwyczajny. obw. 127 cm. śr.20 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,115^2*19*1	świerk pospolity, obw.145 cm, śr.23 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,17^2*24*1	klon zwyczajny. obw. 213 cm. śr.34 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,165^2*24*1	klon zwyczajny, obw. 210 cm, śr.33 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,165^2*24*1	klon zwyczajny. obw. 206 cm. śr.33 cm
wo=0,67824	1	3,14*0,35^2*24*1	jesion wyniosły, obw.224,70,40 cm,śr.36,11,6 cm - potrójny pień

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0110-0200	2-01	0110-02		1
na=Wywożenie karpiny; transport na odległość do 2km
nu=12
ob=17.5615
jm=mp	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=17,56146	1	29,2691*0,60	karpina

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0110-0300	2-01	0110-03		1
na=Wywożenie gałęzi; transport na odległość do 2km; do 10 km
nu=13
ob=46.8306
jm=mp	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=46,83056	1	29,2691*1,60	gałęzie

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0110-0400	2-01	0110-04		1
na=Wywożenie dłużyc dodatek do kol. 01 za każde 0,5km odległości transportu powyżej 2km; wsp x16
nu=14
ob=29.2691
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=29,26910	1	29,2691	wg. poz.j.w

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0110-0500	2-01	0110-05		1
na=Wywożenie karpiny i gałęzi dodatek do kol. 02 i 03 za każde 0,5km odległości transportu powyżej 2km wsp. x16
nu=15
ob=64.3921
jm=mp	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=17,56150	1	17,5615	karpina
wo=17,56150	1	46,8306	gałęzie

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0111-0400	2-01	0111-04		1
na=Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu: drobnych gałęzi, korzeni, kory, bez wrzosu, z wywiezieniem
nu=16
ob=95.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	19*5,00	19 drzew

[POZYCJA]
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0108-0700	2-21	0108-07		1
na=Zasypanie wykopów spycharką gąsienicową 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kat. I-III na odległość do 10m zasypywanie dołów po usunięciu drzew oraz na ukształtowanie skarp
nu=17
ob=293.7500
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=52,25000	1	95,00*0,55	zasypyw. dołow po drzewach
wo=52,25000	1	0,5*3,00*(31,00+8,70+32,00+6,50+43,00+15,80)	ukształtowanie skarp
wo=52,25000	1	24,00*1,50	zasypyw. dołu po zlik. piwniczce ( pow. zew. 24,00 m2)

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0211-0803	2-01	0211-0803		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparką przedsiębierną o poj. łyżki 0,60m3 i spycharką gąsienicową 74kW (100KM) w gruncie kat. IV uprzednio zmagazynowanym w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km; dowóz ziemi; do 10 km
nu=18
ob=293.7500
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=293,75000	1	293,7500	wg. poz.j.w

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0214-0401	2-01	0214-0401		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. III-IV, samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych; wsp. x18
nu=19
ob=293.7500
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=293,75000	1	293,7500	wg. poz.j.w

[POZYCJA]
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0108-0700	2-21	0108-07		1
na=Opryskiwanie spryskiwaczem silnikowym drzew i krzewów o średnicy pni 11-20cm
nu=20
ob=37.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37	

[POZYCJA]
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0108-0300	2-21	0108-03		1
na=Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pni 21-30cm
nu=21
ob=34.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34	

[POZYCJA]
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0108-0400	2-21	0108-04		1
na=Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pni 31-40cm
nu=22
ob=4.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[POZYCJA]
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0108-1000	2-21	0108-1		1
na=Opryskiwanie spryskiwaczem silnikowym drzew i krzewów o średnicy pni ponad 40cm
nu=23
ob=1.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie parków i placów zabaw
ops=
nu=3.                  
cpv=43325000-7

[ELEMENT 2]
na=ławka wolnostojąca
ops=
nu=3.1.                
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		Kalkulacj		0
na=Dostawa i montaż ławki wolnostojącej;  Wymiary : długość - 180 cm, szerokość - 56 cm, wysokość - 77 cm.1310Konstrukcja nośna z żeliwa lakierowanego.  Siedzisko i oparcie - listwy z drewna iglastego o grubości 4 cm, trzykrotnie pokryte lakierobejcą w kolorze orzech. Stopa fundamentowa z betonu B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubości 10 cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro.
nu=24
ob=11.0000
jm=szt	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11	ławki L

[ELEMENT 2]
na=kosz na śmieci
ops=
nu=3.2.                
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		Kalkulacj		0
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci; Wymiary : długość - 52 cm, szerokość - 39 cm, wysokość - 100 cm.,  o pojemności 35 l. Konstrukcja nośna ze stali lakierowanej i kompozytu polimerowego lakierowanego.1310Obudowa z drewna iglastego lakierowanego, pomalowana lakierem ochronnym w kolorze orzech.1310Wyposażenie : pojemnik z popielniczką - stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo.1310Stopa fundamentowa z betonu B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubości 10 cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro.1310     1310
nu=25
ob=3.0000
jm=szt	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	kosz typ Ratusz 003418

[ELEMENT 2]
na=stół do gry  w szachy i chinczyka
ops=
nu=3.3.                
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż stołu  do gry w szachy i chinczyka; Konstrukcja z betonu płukanego zbrojonego, wykończona grysem granitowym. Blat stołu szlifowany oraz malowany lakierem ochronnym w kolorze orzech.Stopa fundamentowa z betonu B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubości 10 cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro.
nu=26
ob=1.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	Stół do gry typ SG023

[ELEMENT 2]
na=tablica z regulaminem parku T
ops=
nu=3.4.                
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		Kalkulacj		0
na=Dostawa i montaż  tablicy regulaminu parku; Konstrukcja wykonana z elementów drewnianych zabezpieczonych impregnacją ciśnieniową i malowanych farbami ochronnymi oraz sklejki wodoodpornej, na której naniesiony jest odpowiedni tekst. Stopa fundamentowa z betonu B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubości 10 cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro.1310     1310
nu=27
ob=1.0000
jm=szt	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	tablica regulaminu parku

[ELEMENT 2]
na=stojak na rowery
ops=
nu=3.5.                
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		Kalkulacj		0
na=Dostawa i montaż stojaka na rowery; Konstrukcja stojaka jest wykonana ze stali lakierowanej.  Wymiary jednego stojaka : długość – 100 cm, szerokość – 6 cm, wysokość - 80 cm. Ilość miejsc rowerowych przy jednym stojaku: 2. Projektuje się zamocowanie czterech stojaków. Stojak montowany jest przez zabetonowanie elementów kotwiących.1310 1310
nu=28
ob=4.0000
jm=szt	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	stojak na rowery nr produktu: ETA 008243

[ELEMENT 2]
na=budki lęgowe
ops=
nu=3.6.                
cpv=

[POZYCJA]
pd=KNR 7-30	KNR	7-30 0608-0100	7-30	0608-01		1
na=Budki lęgowe  dla ptaków montowane przez zawieszenie na drzewach
nu=29
ob=10.0000
jm=szt.	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[POZYCJA]
pd=KNR 7-30	KNR	7-30 0608-0100	7-30	0608-01		1
na=Budki lęgowe dla owadów montowane przez zawieszenie na drzewach
nu=30
ob=5.0000
jm=szt.	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia do siłowni zew.
ops=
nu=4.                  
cpv=37410000-5

[ELEMENT 2]
na=orbitrek
ops=
nu=4.1.                
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		własna		0
na=Dostawa i montaż zestawu orbitrek; Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, urządzenia odporne na warunki atmosferyczne, elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo 1310 1310
nu=31
ob=1.0000
jm=szt	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	Orbitrek

[ELEMENT 2]
na=wioślarz
ops=
nu=4.2.                
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		własna		0
na=Dostawa i montaż zestawu wioślarz. ; Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, urządzenia odporne na warunki atmosferyczne, elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo 1310 1310 1310
nu=32
ob=1.0000
jm=szt	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	wioślarz

[ELEMENT 2]
na=wyciąg + krzesło
ops=
nu=4.3.                
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		własna		0
na=Dostawa i montaż zestawu wyciąg + krzesło; ; Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, urządzenia odporne na warunki atmosferyczne, elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo 1310 1310 1310
nu=33
ob=1.0000
jm=kpl	90 
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	wyciąg + krzesło

[ELEMENT 2]
na=jeżdziec konny
ops=
nu=4.4.                
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		własna		0
na=Dostawa i montaż zestawu jeżdziec konny; ; Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, urządzenia odporne na warunki atmosferyczne, elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo 1310 1310 1310
nu=34
ob=1.0000
jm=szt	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	Jeżdziec konny

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnie utwardzone i wysypowe
ops=
nu=5.                  
cpv=45233200-1

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0101-0100	2-31	0101-01		1
na=Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm
nu=35
ob=385.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00	podjazd
wo=70	1	315,00	chodnik

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0101-0200	2-31	0101-02		1
na=Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników; dodatek za każde dalsze 5cm głębokości ponad 20cm
nu=36
ob=385.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0103-0400	2-31	0103-04		1
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV
nu=37
ob=385.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00	podjazd
wo=70	1	315,00	chodnik

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0114-0500	2-31	0114-05		1
na=Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna grubości 15cm po zagęszczeniu
nu=38
ob=70.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00	podjazd

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0114-0700	2-31	0114-07		1
na=Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna grubości 8cm po zagęszczeniu 10 cm
nu=39
ob=70.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00	podjazd

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0114-0800	2-31	0114-08		1
na=Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy wsp. x2
nu=40
ob=70.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00	podjazd

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0202-0100	2-31	0202-01		1
na=Nawierzchnie żwirowe jezdni rozściełane ręcznie, dolna warstwa grubości 10cm
nu=41
ob=70.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00	podjazd

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0202-0300	2-31	0202-03		1
na=Nawierzchnie żwirowe jezdni rozściełane ręcznie, górna warstwa grubości 8cm po zagęszczeniu 10 cm
nu=42
ob=70.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00	podjazd

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0202-0400	2-31	0202-04		1
na=Nawierzchnie żwirowe jezdni rozściełane ręcznie, górna warstwa dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 8cm grubości nawierzchni wsp. x2
nu=43
ob=70.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00	podjazd

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0407-0400	2-31	0407-04		1
na=Obrzeża betonowe drogowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową
nu=44
ob=30.0000
jm=m	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00	

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0114-0100	2-31	0114-01		1
na=Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu
nu=45
ob=315.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315,00	

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0114-0300	2-31	0114-03		1
na=Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa górna grubości 8cm po zagęszczeniu 10 cm
nu=46
ob=315.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315,00	

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0114-0400	2-31	0114-04		1
na=Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa górna dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy wsp. x2
nu=47
ob=315.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315,00	

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0202-0500	2-31	0202-05		1
na=Nawierzchnie żwirowe chodników rozściełane ręcznie, warstwa grubości 5cm grub. 20 cm
nu=48
ob=315.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315,00	

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0202-0600	2-31	0202-06		1
na=Nawierzchnie żwirowe chodników rozściełane ręcznie dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 5cm grubośći nawierzchni wsp. x15
nu=49
ob=315.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 2]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
na=Obrzeża chodnikowe betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową; w kolorze szarym
nu=50
ob=30.0000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00	

[RMS 2]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0410-0100	2-21	0410-01		1
na=Przygotowanie terenu - roboty wysypowe korą
uw=p.z.
nu=51
ob=650.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	650,00	

[POZYCJA]
pd=KNNR 10W	KNNR	10W 2404-0900	10W	2404-09		1
na=Wzmocnienia podłoża geowłókniną - Agrotkanina - mata szkółkarska pod nawierzchnie wysypowe z kory.
uw=p.z.
nu=52
ob=650.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	650,00	pod nawierzchnie wysypowe z kory

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0201-0300	2-31	0201-03		1
na=Nawierzchnie z gruntu rodzimego piaszczystego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm śr. grub. 20 cm Powierzchnia placu zabaw wysypana piaskiem
nu=53
ob=115.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115,00	

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0201-0400	2-31	0201-04		1
na=Nawierzchnie z gruntu rodzimego piaszczystego; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości; wsp. x10
nu=54
ob=115.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115,00	

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0211-0703	2-01	0211-0703		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodamisamowyładowczymi na odległość do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparką o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-III, samochód 5-10t, spycharka gąsienicowa 74kW; transport ziemi urodzajnej; do 10 km
nu=55
ob=312.0000
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=312	1	1560*0,20	grub. śr. 20 cm

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0214-0301	2-01	0214-0301		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. I-II, samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych wsp. x18
nu=56
ob=312.0000
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=312	1	312,00	wg. poz.j.w

[POZYCJA]
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0218-0100	2-21	0218-01		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej. Na terenie płaskim - ręczne z przerzutem ziemi urodzajnej na całej powierzchni zieleńca o gr.śr. 20cm.1310
nu=57
ob=312.0000
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=312	1	312,00	wg. poz.j.w

[ELEMENT 1]
na=Zieleń
ops=
nu=6.                  
cpv=77310000-6

[POZYCJA]
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0302-0400	2-21	0302-04		1
na=Sadz.drzew i krzewów liśc.na terenie płaskim gr.kat.III,form natural.. Z zaprawą dołów całkowitą - średnice i głębokości 0.3 m; Pnącza1310
nu=58
ob=180.0000
jm=szt	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180	Hedera helix, bluszcz pospolity

[RMS 2]
nz=0.3500
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109MAX	KNR	2-21 0302-05	2-21	0302-05		1
na=Sadz. krzewów liśc.na terenie płaskim gr.kat.III,form natural.. Z zaprawą dołów całkowitą - średnice i głębokości 0.5 m;
nu=59
ob=305.0000
jm=szt	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33	Berberis thunbergii Atropurpurea , berberys Thunberga Atropurpurea
wo=33	1	30	Berberis thunbergii “Erecta”, berberys Thunberga “Erecta”
wo=33	1	45	Berberis thunbergii “Green Carpet”, berberys Thunberga “Green Carpet”
wo=33	1	23	Berberis thunbergii “Aurea”, berberys Thunberga “Aurea”
wo=33	1	55	Euonymus fortune “Emerald Gaiety”, trzmielina Fortune’a “Emerald
wo=33	1	3	Hyderangea paniculata “Pink Diamond”, hortensja bukietowa “Pink Diamond”
wo=33	1	16	Spiraea japonica „Antony Waterer”, tawuła japońska „Antony Waterer”
wo=33	1	96	Irga horizontalis, irga płożąca
wo=33	1	4	Weigela florida, krzewuszka cudowna

[POZYCJA]
pd=BCJ109MAX	KNR	2-21 0302-0500	2-21	0302-05		1
na=Sadzenie drzew  liściastych na terenie płaskim gr.kat.III z zaprawą dołów całkowitą - średnice i głębokości 0.5 m
nu=60
ob=19.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	Acer platanoides, klon zwyczajny
wo=8	1	4	Fraxinus exelsior, jesion wyniosły
wo=8	1	7	Tilia cordata, lipa drobnolistna

[RMS 2]
nz=0.0300
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0323-0400	2-21	0323-04		1
na=Sadzenie  krzewów iglastych na terenie płaskim gr.kat.III z zaprawą dołów - średnice i głębokości 0.5 m
nu=61
ob=106.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	Juniperus hor. “Blue Carpet”, jałowiec płożący  “Blue Carpet”
wo=13	1	10	Juniperus hor. “Wiltonii”, jałowiec płożący  “Wiltonii”
wo=13	1	34	Juniperus hor. “Blue Chip”, jałowiec płożący  “Blue Chip”
wo=13	1	43	Juniperus x pfitzeriana „Old Gold”, jałowiec pośredni „Old Gold”
wo=13	1	6	Pinus mugo var.pumilio, sosna górska

[RMS 2]
nz=0.6000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-21 0401-05	2-21	0401-05		1
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem. Z nawożeniem - kat.gruntu III
nu=62
ob=1560.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1560	1	1560	

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0407-0200	2-31	0407-02		1
na=Obrzeża trawnikowe plastikowe o wymiarach 80x45x1000 /mm/ łączone kotwą plastikową fi 16 mm
uw=p.z.
nu=63
ob=75.0000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75,00	

[RMS 2]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0414-0300	2-21	0414-03		1
na=Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 10 szt na 1m2
nu=64
ob=3.0000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	30/10	Pachysandra terminali ‘Green Carpet”, runianka japońska „Green Carpet”

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie z siatki ocynkowanej
ops=
nu=7.                  
cpv=45342000-6

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0217-0400	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III; wykop pod fundament.
nu=65
ob=243.9942
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=81,71220	1	(0,25+2*0,30)*1,20*(81,31-1,20)	odcinek A-G (z furtką l=1,20 m) l=81,31 mb, słupki szt.26
wo=81,71220	1	(0,25+2*0,30)*1,20*(43,48-1,20)	odcinek G-F (z furtką l=1,20 m) l=43,48 mb, słupki szt.19
wo=81,71220	1	(0,25+2*0,30)*1,20*(71,50-4,74)	odcinek F-E ( wjazd szer. 4,74 m) l=71,50 mb, słupki szt.27
wo=81,71220	1	(0,25+2*0,30)*1,20*4,18	odcinek A-B, l=4,18 m, słupki szt.2
wo=81,71220	1	(0,25+2*0,30)*1,20*9,40	odcinek B-C, l=9,40 m, słupki szt.4
wo=81,71220	1	(0,25+2*0,30)*1,20*30,25	odcinek C-D, l=30,25 m, słupki szt.12
wo=81,71220	1	(0,25+2*0,30)*1,20*6,23	odcinek D-E, l=6,23 m, słupki szt.3

[POZYCJA]
pd=BCJ109MAX	KNR	2-01 0320-0200	2-01	0320-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m
nu=66
ob=177.0154
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=243,99420	1	243,9942	wg. poz. wykopu
wo=243,99420	1	(-1)*(28,7052+191,3680*0,20)	minus obj. pods. żwir. i fund.

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0205-0400	2-01	0205-04		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat.III, samochód do 5t; wywiezienie nadmiaru ziemi do 10 km
nu=67
ob=66.9788
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=66,97880	1	28,7052+191,3680*0,20	obj.pods. żwir. i fund.

[POZYCJA]
pd=BCJ109MAX	KNR	2-01 0214-0400	2-01	0214-04		1
na=Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t; wg. poz. j.w do10 km wsp. x9
nu=68
ob=66.9788
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=66,97880	1	66,9788	wg. poz.j.w

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0506-0100	2-01	0506-01		1
na=Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III, wykonywanych ręcznie
nu=69
ob=492.7000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		obustronnie l=2,00 m
wo=0	1	81,31*2,00	odcinek A-G (z furtką l=1,20 m) l=81,31 mb
wo=0	1	43,48*2,00	odcinek G-F (z furtką l=1,20 m) l=43,48 mb
wo=0	1	71,50*2,00	odcinek F-E ( wjazd szer. 4,74 m) l=71,50 mb
wo=0	1	4,18*2,00	odcinek A-B, l=4,18 m
wo=0	1	9,40*2,00	odcinek B-C, l=9,40 m
wo=0	1	30,25*2,00	odcinek C-D, l=30,25 m
wo=0	1	6,23*2,00	odcinek D-E, l=6,23 m

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 1101-0700	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym podsypka żwirowa pod fundament
nu=70
ob=28.7052
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=9,61320	1	0,30*0,40*(81,31-1,20)	odcinek A-G (z furtką l=1,20 m) l=81,31 mb
wo=9,61320	1	0,30*0,40*(43,48-1,20)	odcinek G-F (z furtką l=1,20 m) l=43,48 mb
wo=9,61320	1	0,30*0,40*(71,50-4,74)	odcinek F-E ( wjazd szer. 4,74 m) l=71,50 mb
wo=9,61320	1	0,30*0,40*4,18	odcinek A-B, l=4,18 m
wo=9,61320	1	0,30*0,40*9,40	odcinek B-C, l=9,40 m
wo=9,61320	1	0,30*0,40*30,25	odcinek C-D, l=30,25 m
wo=9,61320	1	0,30*0,40*6,23	odcinek D-E, l=6,23 m

[RMS 2]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0206-0100	2-02	0206-01		1
na=Ściany betonowe proste grubości 20cm  z betonu B20 z dodatkiem środków wodoochronnych; fundament ogrodzenia
nu=71
ob=191.3680
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=64,08800	1	0,80*(81,31-1,20)	odcinek A-G (z furtką l=1,20 m) l=81,31 mb
wo=64,08800	1	0,80*(43,48-1,20)	odcinek G-F (z furtką l=1,20 m) l=43,48 mb
wo=64,08800	1	0,80*(71,50-4,74)	odcinek F-E ( wjazd szer. 4,74 m) l=71,50 mb
wo=64,08800	1	0,80*4,18	odcinek A-B, l=4,18 m
wo=64,08800	1	0,80*9,40	odcinek B-C, l=9,40 m
wo=64,08800	1	0,80*30,25	odcinek C-D, l=30,25 m
wo=64,08800	1	0,80*6,23	odcinek D-E, l=6,23 m

[RMS 2]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0290-0100	2-02	0290-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy  6 mm; stal A-O (StOS)
nu=72
ob=0.0602
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		fi 6 mm strzemiona
wo=0	1	(81,31-1,20)/0,30*2*0,17*0,222*0,001	odcinek A-G (z furtką l=1,20 m) l=81,31 mb
wo=0	1	(43,48-1,20)/0,30*2*0,17*0,222*0,001	odcinek G-F (z furtką l=1,20 m) l=43,48 mb
wo=0	1	(71,50-4,74)/0,30*2*0,17*0,222*0,001	odcinek F-E ( wjazd szer. 4,74 m) l=71,50 mb
wo=0	1	4,18/0,30*2*0,17*0,222*0,001	odcinek A-B, l=4,18 m
wo=0	1	9,40/0,30*2*0,17*0,222*0,001	odcinek B-C, l=9,40 m
wo=0	1	30,25/0,30*2*0,17*0,222*0,001	odcinek C-D, l=30,25 m
wo=0	1	6,23/0,30*2*0,17*0,222*0,001	odcinek D-E, l=6,23 m

[RMS 2]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0290-0101	2-02	0290-0101		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich fi 10 mm; stal A-O (StOS)
nu=73
ob=0.1004
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		fi 10 mm
wo=0	1	(81,31-1,20)*4*0,17*0,617*0,001	odcinek A-G (z furtką l=1,20 m) l=81,31 mb
wo=0	1	(43,48-1,20)*4*0,17*0,617*0,001	odcinek G-F (z furtką l=1,20 m) l=43,48 mb
wo=0	1	(71,50-4,74)*4*0,17*0,617*0,001	odcinek F-E ( wjazd szer. 4,74 m) l=71,50 mb
wo=0	1	4,18*4*0,17*0,617*0,001	odcinek A-B, l=4,18 m
wo=0	1	9,40*4*0,17*0,617*0,001	odcinek B-C, l=9,40 m
wo=0	1	30,25*4*0,17*0,617*0,001	odcinek C-D, l=30,25 m
wo=0	1	6,23*4*0,17*0,617*0,001	odcinek D-E, l=6,23 m

[RMS 2]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1803-0300	2-02	1803-03		1
na=Ogrodzenia z siatki wysokości 1,60 m na słupkach stalowych o przekroju fi 60 mm, obsadzonych w  fundamencie betonowym, furtka z profili stalowych, wypełnieni panelem kratowym
uw=p.z.
nu=74
ob=239.2100
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=80,11000	1	81,31-1,20	odcinek A-G (z furtką l=1,20 m) l=81,31 mb, słupki szt.26
wo=80,11000	1	43,48-1,20	odcinek G-F (z furtką l=1,20 m) l=43,48 mb, słupki szt.19
wo=80,11000	1	71,50-4,74	odcinek F-E ( wjazd szer. 4,74 m) l=71,50 mb, słupki szt.27
wo=80,11000	1	4,18	odcinek A-B, l=4,18 m, słupki szt.2
wo=80,11000	1	9,40	odcinek B-C, l=9,40 m, słupki szt.4
wo=80,11000	1	30,25	odcinek C-D, l=30,25 m, słupki szt.12
wo=80,11000	1	6,23	odcinek D-E, l=6,23 m, słupki szt.3
wo=80,11000	1		siatka - 1,60*239,21=383,00 m2
wo=80,11000	1		słupki - szt. 93, fi 60 mm, l=230 cm, ciężar 1460 kg

[RMS 2]
nz=1.5000
np=0
op=M
