[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=KOSZT_KD 8.1.27
nan=ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 29  - roboty budowlane - CPV 45000000-7
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT	
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
opn=1	0	2	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0
prn=2	2	2	2	2	2
na=Koszty pośr. i zakupu	Zysk
wan=zł

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	INWESTORSKI
dt=2020-12-23
ni=Gmina Juchnowiec Kościelny
ai=Ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
nb=ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 29  - roboty budowlane - CPV 45000000-7
ab=KOPLANY GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
p1s=PODSTAWA OPRACOWANIA  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.
p2s=
p3s=Kosztorys sporządzono wg. cennika Sekocenbud IV kw. 2020 r.. i cen rynkowych
p4s=
p5s=Kosztorys cena netto bez podatku VAT
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45233140-2	Roboty drogowe
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
cpv=45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45443000-4	Roboty elewacyjne

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
nc=1

[ELEMENT 1]
na=roboty rozbiórkowe
ops=
nu=1.                  
cpv=45111300-1

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-0400	4-01	0535-04		1
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
nu=1
ob=80.9500
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=80,95000	1	15,56+5,46+1,52+4,40*2+4,42*2+1,52+7,16+10,62+8,69+4,95+7,83	fi 120

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-0600	4-01	0535-06		1
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
nu=2
ob=33.2000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=33,20000	1	3,80*6+10,40*1	fi 100

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-0800	4-01	0535-08		1
na=Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
nu=3
ob=73.8240
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=61,22400	1	(15,56+5,46+1,52+4,40+4,42+4,40+1,52+7,16+10,62+8,69+4,95+7,83)*2*0,40	pas n/i pod rynnowe
wo=61,22400	1		podokiennik zew.
wo=61,22400	1	1,54*8*0,40	sala gł. dla okien demont.
wo=61,22400	1	1,60*3*0,40	garaż - demont. okien - do zamur.
wo=61,22400	1	1,07*2*0,40	wieża - parter,  demont. okien - do zamur.
wo=61,22400	1	1,53*8*0,40	wieża - szt.8 -poziom +11,16

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-0200	4-01	0535-02		1
na=Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku; z blachy dachówkopodobnej.
nu=4
ob=337.6930
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=337,69303	1	(15,56*7,83+10,62*8,69+1,52*3,90+4,40*4,42)*1,41	pokrycie dachu świetlicy

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-0400	4-01	0430-04		1
na=Rozebranie ołacenia dachu (elementy drewniane do dyspozycji Inwestora)
nu=5
ob=337.6930
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=337,69303	1	(15,56*7,83+10,62*8,69+1,52*3,90+4,40*4,42)*1,41	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-0400	4-01	0430-04		1
na=Rozebranie kontrłat;  (elementy drewniane do dyspozycji Inwestora); wsp. x05
nu=6
ob=337.6930
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=337,69303	1	(15,56*7,83+10,62*8,69+1,52*3,90+4,40*4,42)*1,41	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0509-0100	4-04	0509-01		1
na=Rozebranie  wiatroizolacji
uw=p.z.
nu=7
ob=337.6930
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=337,69303	1	(15,56*7,83+10,62*8,69+1,52*3,90+4,40*4,42)*1,41	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-0600	4-01	0430-06		1
na=Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Więźby dachowe proste; (elementy drewniane do dyspozycji Inwestora)
nu=8
ob=310.2714
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=337,69303	1	(15,56*7,83+10,62*8,69+1,52*3,90+4,40*4,42)*1,41	powierzchnia całkowita świetlicy
wo=337,69303	1	(-1)*(4,40*4,42)*1,41	minus ist. pow. wieży

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0609-0100	4-01	0609-01		1
na=Rozebranie podsypek izolacyjnych: polepa z trocin o grub. do 10cm
nu=9
ob=41.7635
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=41,76350	1	(0,38+4,35+0,32)*8,27	nad garażem

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0351-0100	4-01	0351-01		1
na=Rozebranie stropów Kleina o grubości płyty 1/4 cegły strop prefabrykowany DZ-3
nu=10
ob=41.7635
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=41,76350	1	(0,38+4,35+0,32)*8,27	nad garażem

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-0200	4-01	0354-02		1
na=Demontaż słupów przybramowych o wymiarach 13x13 /cm/ i belki n/bramą o wymiarze 13x20 /cm/
uw=p.z.
nu=11
ob=10.4000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6,40000	1	3,20*2	słupy przybramowe 13x13 /cm
wo=6,40000	1	4,00	belka nad/bramą 13x20 /cm

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1203-0100	2-02	1203-01		1
na=Demontaż drzwi stalowych /wieża/  M=0,  R i S= 60%
nu=12
ob=3.2712
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,41120	1	1,26*1,12	wieża -podpiw, wymiar126x112 /cm/, otw. do zamur.
wo=1,41120	1	1,00*1,86	wieża -poziom +3,35, wymiar100x186 /cm/, wymiana drzwi.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1032-0100	2-02	1032-01		1
na=Demontaż bramy garażowej typ BZ o wymiarach 400x320 /cm/; M=0,  wsp. do R i S =60% M
uw=p.z.
nu=13
ob=12.8000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=12,80000	1	4,00*3,20	BZ brama garażowa

[POZYCJA]
pd=KNR 0-19	KNR	0-19 1023-0500	0-19	1023-05		1
na=Demontaż - okna jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2; M=0,  R i S= 60%
uw=p.z.
nu=14
ob=1.1640
jm=1m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,16400	1	0,97*0,60*2	wieża-parter, szt.2

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-0600	0-19	1023-06		1
na=Demontaż - okna jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,5m2; M=0,  R i S= 60%
uw=p.z.
nu=15
ob=15.3260
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=3,60000	1	1,50*0,80*3	garaż szt.3
wo=3,60000	1	(0,90+1,15)*0,5*1,43*8	wieża , szt.8

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-19	KNR	0-19 1023-1100	0-19	1023-11		1
na=Demontaż okien dwudzielnych z PCV o powierzchni ponad 2,5m2.  M=0,  R i S= 60%
uw=p.z.
nu=16
ob=18.9000
jm=1m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=18,90000	1	1,35*1,75*8	sala gł.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-0100	0-21	4004-01		1
na=Demontaż okiennic drewnianych  M=0,  R i S= 60%
uw=p.z.
nu=17
ob=13.1560
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=13,15600	1	1,43*1,15*8	okiennice drewniane wieży 8 szt

[RMS 286]
nz=0.1000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0329-0300	4-01	0329-03		1
na=Wykucie otworów dla drzwi  w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości ponad 1/2 cegły
nu=18
ob=4.6620
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		dla otw. drzw. zew. w śc. 42 cm
wo=0	1	2*1,00*2,10*0,42	Ns-1, l=142, szt.2,
wo=0	1	1*1,30*2,10*0,42	Ns-2, l=172, szt.1,
wo=0	1	1*1,50*2,78*0,42	Ns-3, l=192, szt.1,

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0348-0300	4-01	0348-03		1
na=Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=19
ob=9.8300
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=11,88000	1	3,96*3,00	śc. w ist. aneks - gr. 12 cm
wo=11,88000	1	(-1)*(1,00*2,05)	minus otw.drzw.
wo=11,88000	1		do wys. 2,10 glazura (1,50 cm)

[POZYCJA]
pd=KNR 19-01	KNR	19-01 0734-0800	19-01	0734-08		1
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
nu=20
ob=6.2160
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6,21600	1	(3,96-1,00)*2,10	wg. poz.j.w.

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-0200	4-01	0349-02		1
na=Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=21
ob=4.6720
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=7,86450	1	5,35*3,50*0,42	śc. z drzwiami garaż.
wo=7,86450	1	(-1)*(0,35*0,40)*4,00	minus nadproże n/drzw.
wo=7,86450	1	(-1)*4,00*3,00*0,42	minus drzwi garażowe
wo=7,86450	1	1,50*0,87*(0,55-0,25)	garaż wyburz. śc. podokien. - gr. 25 pozostaje
wo=7,86450	1	1,50*0,80*0,42*4	sala gł. wyburz. śc. podokien.

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0354-1200	4-01	0354-12		1
na=Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
nu=22
ob=29.9800
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=11,60000	1	1,45*8	sala gł. dla okien demont.
wo=11,60000	1	1,60*3	garaż - demont. okien - do zamur.
wo=11,60000	1	1,07*2	wieża - parter,  demont. okien - do zamur.
wo=11,60000	1	1,43*8	wieża - szt.8 -poziom +11,16

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0428-0300	4-01	0428-03		1
na=Rozebranie desek podłogowych
nu=23
ob=95.6300
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=95,63000	1	95,63	sala główna

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0428-0400	4-01	0428-04		1
na=Rozebranie legarów podłogowych
nu=24
ob=113.0500
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=113,05000	1	6,65*17	sala gł.

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0212-0100	4-01	0212-01		1
na=Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm; sala główna
nu=25
ob=14.3445
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=14,34450	1	95,63*0,15	podkład bet.

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0212-0200	4-01	0212-02		1
na=Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. ponad 15cm; garaż.
nu=26
ob=9.2904
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=9,29040	1	44,24*0,21	posadzka z warstw. - garaż 1/7

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-0300	4-01	0212-03		1
na=Rozebranie elementów betonowych zbrojonych.
nu=27
ob=7.6849
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,68696	1	0,12*0,20*(15,22+5,20+1,86*2+4,10+6,90+10,28+6,18+2,51+16,18)	el. gzymsu - po obwodzie bud.
wo=1,68696	1	0,35*0,40*5,05	śc. garażu podciąg n/oknami
wo=1,68696	1	5,05*4,30*0,42-0,71-4,00*3,20*0,42	ściana garażu gr. 42 cm /minus otw. i nadproże/
wo=1,68696	1	0,35*(2,80+2,45+2,15)*0,20+2,00*0,15	pł.bieg sch. wejśc. wraz z pł. podestową
wo=1,68696	1	0,25*2,80*1,00	fund. oparcia pł. bieg.
wo=1,68696	1	1,20*1,02*0,15	schody wew. przy garażu ist.
wo=1,68696	1	1,00*3,70*0,15	schody terenowe

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-0400	2-05	0208-04		1
na=Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg. Demontaż - istniejący słupek stalowy z rury prostokątnej o wymiarach 40x80 /mm do przesunięcia; wsp. do R i S 60% M
nu=28
ob=0.0308
jm=t	34 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,03084	1	10,82*2,85*0,001	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-0100	2-02	0204-01		1
na=Demontaż stopy fund. ( do przesunięcia) pod słupek stalowy zew. zadaszenia , wsp. do R i S 60% M
uw=p.z.
nu=29
ob=0.0540
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,05400	1	0,30*0,30*0,60	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-0100	2-31	0803-01		1
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 3cm grub. 5 cm.
nu=30
ob=74.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74,00	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-0200	2-31	0803-02		1
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za każdy dalszy 1cm grubości nawierzchni wsp. x2
nu=31
ob=74.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74,00	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-0100	2-31	0511-01		1
na=Rozebranie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na podsypce piaskowej polbruk do ponownego ułożenia; wsp. do R i S 60% M ( do ponownego ułożenia)
uw=p.z.
nu=32
ob=271.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=271	1	271	

[RMS 286]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNKRB 6	KNKRB	6 0808-04	6	0808-04		1
na=Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika.
nu=33
ob=48.0000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48,00	ok.48,00 mb
wo=48	1		przyjęto stali ok. 600 kg

[POZYCJA]
pd=KNR 4-03W	KNR	4-03W 1136-0200	4-03W	1136-02		1
na=Demontaż syreny alarmowej na podkonstrukcji stalowej w wieży  - do ponownego zamontowania syreny na dachu.
nu=34
ob=1.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1135-0100	4-03	1135-01		1
na=Demontaż opraw i tablic - do ponownego zamontowania
nu=35
ob=2.0000
jm=szt.	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-0200	4-01	0535-02		1
na=Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku; rozebranie pokrycia sceny
nu=36
ob=24.8227
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=24,82272	1	6,76*3,60*1,02	

[POZYCJA]
pd=KNR 4-04	KNR	4-04 0403-0400	4-04	0403-04		1
na=Rozebranie konstrukcji  i elementów drewnianych sceny.
uw=p.z.
nu=37
ob=8.9128
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,35000	1	0,10*0,90*15	słupek drew. 10x10 cm, 15 szt
wo=1,35000	1	0,10*0,60*20	zastrzał 10x10 cm
wo=1,35000	1	0,14*(5,98*2+2,92*2)	belka drewn. 10x14 cm
wo=1,35000	1	0,14*(2,80*2*2+1,90*2+1,35*2)	balustrada 4*14
wo=1,35000	1	0,10*2,80*2	belka  górna  8*10 cm
wo=1,35000	1	0,25*0,167*5+0,20*1,56*2	schody drew. - stopnie i belki szt.2

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-0400	2-05	0208-04		1
na=Demontaż -konstrukcji stalowej sceny ; wsp. do R i S 60%,  M=0
uw=p.z.
nu=38
ob=0.6186
jm=t	34 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,16102	1	3,97*6,76*6*0,001	łaty - 4x4 cm
wo=0,16102	1	3,97*(6,80*2+0,50*20*2)*0,001	kratownica - 4x4 cm
wo=0,16102	1	7,80*3,60*5*0,001	krokiew  - 4x8 cm
wo=0,16102	1	10,94*(2,60*2+2,80*2+3,00*2)*0,001	słupki stalowe  - 8x8 cm

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0811-0100	2-31	0811-01		1
na=Rozebranie podstawy  słupów drewnianych z płyt chodnikowych betonowych grubości 12cm.
nu=39
ob=1.4400
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,44000	1	0,60*0,16*15	szt.15

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-1100	4-01	0108-11		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km; do 10 km
nu=40
ob=62.5838
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,67538	1	337,69*0,002	folia dach
wo=0,67538	1	41,76*0,10	polepa z troc.
wo=0,67538	1	41,76*0,23	strop DZ-3
wo=0,67538	1	(1,16+15,33+18,90)*0,06	stolarka
wo=0,67538	1	4,66	wykucia w śc. mur.
wo=0,67538	1	4,67+9,83*0,12	ściany i ścianki 12 cm
wo=0,67538	1	6,22*0,02	pł. glazur.
wo=0,67538	1	14,34+9,29+7,68	betony /m3/
wo=0,67538	1	29,98*0,25*0,025	parapet wew.
wo=0,67538	1	1,44*0,12	płyty chodnik sceny
wo=0,67538	1	74,00*0,05	nawierzchn.bitum. 5 cm

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-1200	4-01	0108-12		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi dodatek za każdy następny 1km,  wsp.x9
nu=41
ob=62.5800
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=62,58000	1	62,58	wg. poz.j.w

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-0100	4-04	1107-01		1
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t na odległość do 1km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym; do 15 km, sprzedaż złomu
nu=42
ob=-3.8631
jm=t	34 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=-0,12143	1	(-1)*80,95*1,50*0,001	rynna
wo=-0,12143	1	(-1)*33,20*2,00*0,001	rura spust
wo=-0,12143	1	(-1)*73,82*5,60*0,001	obr blach.
wo=-0,12143	1	(-1)*337,693*5,60*0,001	pokrycie z bl.trapez
wo=-0,12143	1	(-1)*3,27*40,00*0,001	drzwi stalowe
wo=-0,12143	1	(-1)*12,80*50,00*0,001	brama stalowa garażu
wo=-0,12143	1	(-1)*600,00*0,001	ogrodzenie stalowe ok.48 mb - ciężar ok.600 kg

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-0400	4-04	1107-04		1
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ponad 1km; do 15 km; wsp.x14
nu=43
ob=3.8600
jm=t	34 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=3,86000	1	3,86	wg. poz.j.w

[ELEMENT 1]
na=roboty ziemne
ops=
nu=2.                  
cpv=45111200-0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0310-0200	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład
nu=44
ob=153.1236
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		ściany zew. projekt. wykop h=1,20 m od terenu
wo=0	1	(0,50+2*0,60)*(15,47+1,81*2+2,31+11,65-0,90*2+3,31-0,25-0,60)*1,20	Ł-50
wo=0	1	(0,60+2*0,60)*(10,95)*1,20	Ł-60
wo=0	1		ścinay wew. projekt.
wo=0	1	(0,50+2*0,60)*(1,25+4,98)*1,20	Ł-50
wo=0	1	(0,60+2*0,60)*(2,50)*1,20	Ł-60
wo=0	1	(0,75+2*0,60)*0,82*1,20	poszerz. przy Ł-60 na komin
wo=0	1	(0,90+2*0,60)*(0,90+2*0,60)*4*1,20	wykop pod stopy
wo=0	1	(0,80+2*0,60)*3,80*0,60	wykop pod płytę fund.
wo=0	1		.
wo=0	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,60*0,80	wykop pod dociepl.śc. zew. istn.gł. 0,8 m

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0104-0200	4-01	0104-02		1
na=Wykopy o ścianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokości do 1,5m w gruncie kat.III
nu=45
ob=12.0600
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=12,06000	1	2*(0,60+0,15)*6,70*1,20	poszerzenie ławy istn.(min do 70 cm), obustr. 15 cm

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0320-0102	2-01	0320-0102		1
na=Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. I-II; głębokości do 1,5m i szerokości 2,6-4,5m
nu=46
ob=127.8639
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. wykopu - ściany zew. projekt. wykop h=1,20 m od terenu
wo=0	1	(0,50+2*0,60)*(15,47+1,81*2+2,31+11,65-0,90*2+3,31-0,25-0,60)*1,20	Ł-50
wo=0	1	(0,60+2*0,60)*(10,95)*1,20	Ł-60
wo=0	1	(0,90+2*0,60)*(0,90+2*0,60)*4*1,20	wykop pod stopy
wo=0	1	(-1)*(0,10*(0,60*(15,47+1,81*2+2,31+11,65-0,90*2+3,31-0,25-0,60)+0,70*10,95))	minus podłoże bet. pod ławy
wo=0	1	(-1)*(0,50*0,40*(15,47+1,81*2+2,31+11,65-0,90*2+3,31-0,25-0,60)+0,60*0,40*10,95)	minus obj. fund.
wo=0	1	(-1)*0,25*(15,47+1,81*2+2,31+11,65-0,90*2+3,31-0,25-0,60+10,95)*(1,20-0,40)	minus obj.śc. fund. w gruncie
wo=0	1	(-1)*0,12*(15,47+1,81*2+2,31+11,65-0,90*2+3,31-0,25-0,60+10,95)*(1,20-0,40)	minus dociepl. ścian fund. płyta XPS200 gr. 12 cm
wo=0	1	(-1)*(1,00*1,00*0,10*4+0,90*0,90*0,40*4+0,25*0,40*2*0,80+0,25*0,25*2*0,80)	minus obj. stóp fund. i podłoża i rdzeni w gruncie
wo=0	1		wg. wykopu - ścinay wew. projekt. wykop h=1,20 m od terenu
wo=0	1	(0,50+2*0,60)*(1,25+4,98)*1,20	Ł-50
wo=0	1	(0,60+2*0,60)*(2,50)*1,20	Ł-60
wo=0	1	(0,75+2*0,60)*0,82*1,20	poszerz. przy Ł-60 na komin
wo=0	1	(-1)*0,75*0,82*(1,20-0,40)	minus poszerz. przy Ł-60 na komin
wo=0	1	(-1)*0,10*((0,60*(1,25+4,98)+0,70*2,50))	minus podłoże bet. pod ławy
wo=0	1	(-1)*(0,50*0,40*(1,25+4,98)+(0,50*0,40*2,50))	minus obj. fund.
wo=0	1	(-1)*0,25*(1,25+4,98)*(1,20-0,40)	minus obj.śc. fund. w gruncie
wo=0	1	2*(0,60+0,15)*6,70*1,20	poszerzenie ławy istn.(min do 70 cm), obustr. 15 cm
wo=0	1	(-1)*2*(0,25*0,10+0,15*0,40)*6,70	minus obj. fund. i podłoża
wo=0	1	(0,80+2*0,60)*3,80*0,60	wykop pod płytę PŁ-1
wo=0	1	(-1)*(0,80*0,60*3,80)	minus obj.pł.
wo=0	1		.
wo=0	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,60*0,80	wykop pod dociepl.śc. zew. istn.gł. 0,8 m
wo=0	1	(-1)*0,12*(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,80	minus dociepl.ścian fund.  płyta XPS200 gr. 12 cm

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0212-0702	2-01	0212-0702		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,60m3 i spycharką gąsienicową 74kW (100KM) w gruncie kat. I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km; do 10 km, opłata wysypiska
nu=47
ob=37.3289
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,78910	1	0,10*(0,60*(15,47+1,81*2+2,31+11,65-0,90*2+3,31-0,25-0,60)+0,70*10,95)	podłoże bet. pod ławy
wo=2,78910	1	0,50*0,40*(15,47+1,81*2+2,31+11,65-0,90*2+3,31-0,25-0,60)+0,60*0,40*10,95	obj. fund.
wo=2,78910	1	0,25*(15,47+1,81*2+2,31+11,65-0,90*2+3,31-0,25-0,60+10,95)*(1,20-0,40)	obj.śc. fund. w gruncie
wo=2,78910	1	0,12*(15,47+1,81*2+2,31+11,65-0,90*2+3,31-0,25-0,60+10,95)*(1,20-0,40)	dociepl. ścian fund. płyta XPS200 gr. 12 cm
wo=2,78910	1	(1,00*1,00*0,10*4+0,90*0,90*0,40*4+0,25*0,40*2*0,80+0,25*0,25*2*0,80)	obj. stóp fund. i podłoża i rdzeni w gruncie
wo=2,78910	1	0,10*(0,60*(1,27+4,98)+0,70*2,50)	podłoże bet. pod ławy
wo=2,78910	1	0,50*0,40*(1,27+4,98)+(0,50*0,40*2,50)	obj. fund.
wo=2,78910	1	0,25*(1,27+4,98)*(1,20-0,40)	obj.śc. fund. w gruncie
wo=2,78910	1	2*(0,25*0,10+0,15*0,40)*6,70	obj. fund. i podłoża
wo=2,78910	1	0,75*0,82*(1,20-0,40)	poszerz. przy Ł-60 na komin
wo=2,78910	1	0,80*0,60*3,80	obj.pł.
wo=2,78910	1		.
wo=2,78910	1	0,12*(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,80	dociepl..śc. zew. ist. płyta XPS200 gr. 12 cm

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0214-0400	2-01	0214-04		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. III-IV, samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych, wsp. x9
nu=48
ob=37.3300
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=37,33000	1	37,33	wg. poz.j.w

[ELEMENT 1]
na=roboty fundamentowe
ops=
nu=3.                  
cpv=45262000-1

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-0100	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym; grub. 10 cm; Beton B10
nu=49
ob=3.8656
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,51940	1	0,60*0,10*(15,47+2,41*2+2,31+1,25+4,98+11,65-0,90*2+3,31)	Ł-50
wo=2,51940	1	0,70*0,10*(2,50+10,95)	Ł-60
wo=2,51940	1	0,85*0,10*0,82	poszerzenie ławy Ł-60 przy kominie
wo=2,51940	1	2*0,25*0,10*6,70	poszerzenie ławy istn.(min do 70 cm), obustr. 15 cm

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0201-0100	2-02	0201-01		1
na=Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m - ławy pod ścianki działowe w warstwach podposadzkowych ( n/terenem ist.).  Beton B30
nu=50
ob=3.2329
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=3,00060	1	0,30*0,30*(5,05+3,68+1,40+2,23+3,96+4,20+1,28+2,45+1,59+1,37+1,02+1,56+1,37+2,18)	Łb-30
wo=3,00060	1	0,50*0,30*0,88	Łb-50 - poszerz. na komin( śc. proj.)
wo=3,00060	1	0,38*0,30*0,88	Łb-50 - poszerz. na komin( przy śc.ist..)

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-0100	2-02	0202-01		1
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m. Beton B30
nu=51
ob=12.6760
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=8,39800	1	0,50*0,40*(15,47+2,41*2+2,31+1,25+4,98+11,65-0,90*2+3,31)	Ł-50
wo=8,39800	1	0,60*0,40*(2,50+10,95)	Ł-60
wo=8,39800	1	0,75*0,40*0,82	poszerzenie ławy Ł-60 przy kominie
wo=8,39800	1	2*0,15*0,40*6,70	poszerzenie ławy istn.(min do 70 cm), obustr. 15 cm

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-0100	2-02	0204-01		1
na=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3. Beton B30
nu=52
ob=1.2960
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,29600	1	0,90*0,90*0,40*4	St-1 szt.1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0205-0100	2-02	0205-01		1
na=Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 60 cm . Beton B30
nu=53
ob=1.8240
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,82400	1	0,60*0,80*3,80	płyta Pł-1, szt.1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02W	KNR	2-02W 0101-0600	2-02W	0101-06		1
na=Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 25 cm na zaprawie cementowej.
nu=54
ob=12.1040
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=12,11375	1	0,25*(15,22+2,54*2+2,31+1,25+4,98+11,65+3,31+0,25)*(1,68-0,40-0,18)	ściany na Ł-50
wo=12,11375	1	0,25*(2,50+0,81+0,25+10,95)*(1,68-0,40-0,18)	ściany na Ł-60
wo=12,11375	1	(-1)*0,25*0,25*(15,22+2,54*2+2,31+1,25+4,98+11,65+3,31+0,25)	minus wieńce
wo=12,11375	1	(-1)*0,25*0,25*(2,50+0,81+0,25+10,95)	minus wieńce
wo=12,11375	1	(-1)*(0,25*0,30*1+0,25*0,40*2+0,25*0,25*2)*(1,68-0,40-0,18-0,25)	minus rdzenie żelbet. ( R-1,2,4)

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0212-1100	2-02	0212-11		1
na=Wieńce monolityczne na ścianach fund. wewnętrznych. Beton B30
nu=55
ob=0.6125
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,38938	1	0,25*0,25*(1,25+4,98)	ściany na Ł-50
wo=0,38938	1	0,25*0,25*(2,50+0,82+0,25)	ściany na Ł-60

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0212-1200	2-02	0212-12		1
na=Wieńce monolityczne na ścianach fund. zewnętrznych o szerokości do 30cm Beton B30
nu=56
ob=3.0481
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,36375	1	0,25*0,25*(15,22+2,54*2+2,31+11,65+3,31+0,25)	ściany na Ł-50
wo=2,36375	1	0,25*0,25*(10,95)	ściany na Ł-60

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-0100	2-02	0211-01		1
na=Rdzenie żelbetowe w ścianach fund. betonowych. dwustronnie deskowane. Beton B30
nu=57
ob=0.4400
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,44000	1	(0,25*0,30*1+0,25*0,40*2+0,25*0,25*2)*(1,68-0,40-0,18)	rdzenie żelbet. ( R-1,2,4)
wo=0,44000	1		(1,68-0,40-0,18)=1,10 m

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0290-0200	2-02	0290-02		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy do 7mm. Stal A-IIIN
nu=58
ob=0.1030
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,10300	1	103,00*0,001	fi 6 mm

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0290-0201	2-02	0290-0201		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 8-14mm. Stal A-IIIN
nu=59
ob=0.5818
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,01074	1	10,74*0,001	fi 8
wo=0,01074	1	103,53*0,001	fi 10
wo=0,01074	1	467,48*0,001	fi 12

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=izolacja ścian zew.poniżej gruntu
ops=
nu=4.                  
cpv=45320000-6

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0101-0200	C-1	0101-02		1
na=Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian zew. w gruncie ściany ist.
nu=60
ob=24.9120
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=24,91200	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,80	śc. fund. istn. pod dociepl.

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-0100	AT-32	0105-01		1
na=Przygotowanie podłoża ręcznie pod wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach; ścian zew. ist.w gruncie - gruntowanie podłoża
nu=61
ob=24.9100
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=24,91000	1	24,91	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-0100	AT-32	0603-01		1
na=Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej grubości 2mm, bez siatki zbrojeniowej, wykonywana sposobem ręcznym szpachlą; uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do powierzchni ścian; grub. 5 mm
nu=62
ob=7.4730
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=7,47300	1	24,91*0,30	30% powirzchni śc. fund. ist.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-0300	AT-32	0603-03		1
na=Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej wykonywana sposobem ręcznym szpachlą; dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm; wsp. x3
nu=63
ob=7.4730
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=7,47300	1	24,91*0,30	30% powirzchni

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0901-0100	2-02	0901-01		1
na=Tynki zwykłe kategorii II na ścianach zew. fund. projekt. z bloczków betonowych wykonywane ręcznie
nu=64
ob=128.8540
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		śc. fund.projekt. w gruncie, obustr.
wo=0	1	2*(15,22+2,54*2+2,31+1,25+4,98+11,65+3,31+0,25)*(1,68-0,40-0,18)	ściany na Ł-50
wo=0	1	2*(2,50+0,82+0,25+10,95)*(1,68-0,40-0,18)	ściany na Ł-60

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-0100	2-02	0603-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody
nu=65
ob=153.7660
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=24,91200	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,80	śc. fund. istn. pod dociepl.
wo=24,91200	1		śc. fund.projekt. w gruncie, obustr.
wo=24,91200	1	2*(15,22+2,54*2+2,31+1,25+4,98+11,65+3,31+0,25)*(1,68-0,40-0,18)	ściany na Ł-50
wo=24,91200	1	2*(2,50+0,82+0,25+10,95)*(1,68-0,40-0,18)	ściany na Ł-60

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-0200	2-02	0603-02		1
na=Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa - każda następna warstwa. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody.
nu=66
ob=153.7700
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=153,77000	1	153,77	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-31	KNR	AT-31 0101-0400	AT-31	0101-04		1
na=Przyklejanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS-200 grub. 12cm na ścianach zew.
nu=67
ob=78.5590
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=24,91200	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,80	śc. fund. zew. istn. pod dociepl.
wo=24,91200	1		śc. fund. zew. projekt. w gruncie.h=1,10 m
wo=24,91200	1	(15,22+2,54*2+2,31+11,65+3,31+0,25)*(1,68-0,40-0,18)	ściany na Ł-50
wo=24,91200	1	(10,95)*(1,68-0,40-0,18)	ściany na Ł-60

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-0100	3	0207-01		1
na=Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych.
nu=68
ob=78.5600
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=78,56000	1	78,56	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=8.0000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=izolacja ścian zew. powyżej gruntu
ops=
nu=5.                  
cpv=45320000-6

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-0100	AT-32	0105-01		1
na=Przygotowanie podłoża ręcznie pod wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach; na powierzchni pionowej do wys. 30 cm nad terenem - gruntowanie podłoża.
nu=69
ob=9.3420
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=9,34200	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,30	śc. zew. istn.cokół

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0901-0100	2-02	0901-01		1
na=Tynki zwykłe kategorii II na ścianach zew. fund. projekt. z bloczków betonowych wykonywane ręcznie
nu=70
ob=29.2620
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		śc. zew. projekt. obustr.
wo=0	1	2*(15,22+2,54*2+2,31+11,65+3,31+0,25)*0,30	ściany na Ł-50
wo=0	1	2*10,95*0,30	ściany na Ł-60

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-0100	2-02	0603-01		1
na=Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa - pierwsza warstwa. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody ; 30 cm n/terenem
nu=71
ob=38.6040
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=9,34200	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,30	śc. zew. istn.cokół
wo=9,34200	1		śc. zew. projekt. cokół
wo=9,34200	1	2*(15,22+2,54*2+2,31+11,65+3,31+0,25)*0,30	ściany na Ł-50, obustr.
wo=9,34200	1	2*10,95*0,30	ściany na Ł-60, obustr.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-0200	2-02	0603-02		1
na=Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa - każda następna warstwa. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody
nu=72
ob=38.6000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=38,60000	1	38,60	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=roboty murowe
ops=
nu=6.                  
cpv=45262000-1

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0304-0200	4-01	0304-02		1
na=Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=73
ob=3.1310
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,65625	1	1,25*2,10*0,25	śc. wew. WC pom.1/17
wo=0,65625	1	0,97*0,60*2*0,425	śc. wieży parter
wo=0,65625	1	1,50*0,80*0,55*3	śc. garażu

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0107-0100	2-02	0107-01		1
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o wysokości do 4,5m i grubości 24cm., ściany zewnętrzne
nu=74
ob=130.0121
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=69,04800	1	(14,97+2,54*2+0,25*2)*(0,18+3,03+0,15)	śc. sali gł./dobud./
wo=69,04800	1	(-1)*(1,50*1,80*5)	minus otw.ok.
wo=69,04800	1	(10,57+5,15+2*0,25)*(0,18+4,30+0,18)+0,5*5,65*(7,58-4,69)*2	śc. garaż /dobud./+śc. ponad strop szczyt
wo=69,04800	1	(-1)*(1,50*0,90*3+4,00*4,00)	minus otw. ok.,otw. BZ1
wo=69,04800	1	(-1)*(0,25*2,00*3)	minus nadproża Nz150
wo=69,04800	1	(-1)*(0,40*4,70)	minus nadproża Nz420
wo=69,04800	1	(-1)*(0,25*2+0,30*1+0,40*1)*(0,18+4,33+0,18)	minus rdzenie żelbet.
wo=69,04800	1	(5,35+0,25+3,67)*(0,18+3,31+0,18)	śc. pom.warszt.
wo=69,04800	1	(-1)*(1,00*2,10+2,40*1,80)	minus otw. drz. i ok.
wo=69,04800	1	(-1)*0,25*(68,20-4,23)	minus wieniec Wz-1 w śc. nowych

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0107-01	2-02	0107-01		1
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o wysokości do 4,5m i grubości 24cm., ściany wewnętrzne
nu=75
ob=33.1928
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=17,97600	1	5,35*(0,18+3,03+0,15)	w cz. ist. bud.- śc. dobud.
wo=17,97600	1	4,23*(0,18+4,30+0,18)	śc. garaż /dobud./
wo=17,97600	1	(-1)*(1,00*2,10)	minus  drzw.wew.
wo=17,97600	1	(-1)*0,25*(5,35+4,23)	minus wieniec Wz-1 w śc.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0313-0500	4-01	0313-05		1
na=Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych typ Bs-1 ( 2xceownik 220) z osiatkowaniem; belka  stalowa zabezpieczona antykorozyjnie do oparcia stropui Sw-1
nu=76
ob=11.7000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=11,70000	1	5,85*2	belka Bs-1 - 2ceownik 220, blacha, szt.1
wo=11,70000	1		ciężar -368 kg

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 4-06	KNR	4-06 0101-0100	4-06	0101-01		1
na=Wiercenie otworów o średnicy 14 mm  w połowie wysokości  belek stalowych  - ceownik 220
nu=77
ob=28.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	2*14	ceownik 220 szt.2
wo=28	1		fi 14 mm co 50 cm

[POZYCJA]
pd=KNR 4-06	KNR	4-06 0112-0100	4-06	0112-01		1
na=Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20 mm, połączenia belek; śruba M12 kl. 5,6 co 40 cm
nu=78
ob=14.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	wg. poz.j.w

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0817-0200	2-02	0817-02		1
na=Osiatkowanie belki stalowej z wypełnieniem oczek zaprawą cementową
nu=79
ob=2.5740
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,57400	1	0,22*5,85*2	belka 2*220 szt.1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0313-0200	4-01	0313-02		1
na=Wykonanie w ścianach z cegieł przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek dwuteowych  - nadproży stalowych z dwuteownika HEA120
nu=80
ob=0.4666
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		nadproża w śc. ist. dwuteownik HEA120
wo=0	1	2*0,15*0,24*1,42*2	Ns-1, l=142, szt.2, 122,92 kg
wo=0	1	1*0,15*0,24*1,72*2	Ns-2, l=172, szt.1, 73,40 kg
wo=0	1	1*0,15*0,24*1,92*2	Ns-3, l=192, szt.1, 83,01 kg
wo=0	1		cieżar łączny - 280- STAL S355

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 0313-0400	4-01	0313-04		1
na=Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży stalowych dwuteownika HEA120 Stal S355. zabezp. antykorozyjnie.
nu=81
ob=12.9600
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		nadproża w śc. ist. dwuteownik HEA120
wo=0	1	2*1,42*2	Ns-1, l=142, szt.2, 122,92 kg
wo=0	1	1,72*2	Ns-2, l=172, szt.1, 73,40 kg
wo=0	1	1,92*2	Ns-3, l=192, szt.1, 83,01 kg
wo=0	1		cieżar łączny - 280- STAL S355

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 4-06	KNR	4-06 0101-0100	4-06	0101-01		1
na=Wiercenie otworów o średnicy 14 mm  w połowie wysokości  belek stalowych nadproży - HEA 120
nu=82
ob=34.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		nadproża w śc. ist. dwuteownik HEA120
wo=0	1	2*4*2	Ns-1, l=142, szt.2,
wo=0	1	1*4*2	Ns-2, l=172, szt.1,
wo=0	1	1*5*2	Ns-3, l=192, szt.1,

[POZYCJA]
pd=KNR 4-06	KNR	4-06 0112-0100	4-06	0112-01		1
na=Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20 mm, połączenia belek; śruba M12 kl. 5,6 co 40 cm
nu=83
ob=17.0000
jm=szt	   
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. poz.j.w
wo=0	1	2*4	Ns-1, l=142, szt.2,
wo=0	1	1*4	Ns-2, l=172, szt.1,
wo=0	1	1*5	Ns-3, l=192, szt.1,

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0817-0200	2-02	0817-02		1
na=Osiatkowanie nadproży stalowych z wypełnieniem oczek zaprawą cementową
nu=84
ob=2.5920
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		nadproża w śc. ist. dwuteownik HEA120
wo=0	1	2*0,20*1,42*2	Ns-1, l=142, szt.2,
wo=0	1	1*0,20*1,72*2	Ns-2, l=172, szt.1,
wo=0	1	1*0,20*1,92*2	Ns-3, l=192, szt.1,

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0121-0300	2-02	0121-03		1
na=Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12cm
nu=85
ob=75.6510
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=60,70620	1	(1,28+3,96+0,24+2,45+0,12+1,59+1,02+1,37+1,61+0,25+0,90+1,56+1,25*2+0,12*2)*(0,18+3,00)	gr. 12 cm
wo=60,70620	1	(1,40+2,23+3,68+5,35-0,30)*(0,18+3,00)	j.w
wo=60,70620	1	(-1)*(1,00*2,10*8+0,90*2,10*4)	minus otwory dz.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR K-03	KNR	K-03 0501-0600	K-03	0501-06		1
na=Wykonanie kanałów wentylacyjnych z pustaków betonowych  pionowych o wymiarach kanałów 2x12/17
nu=86
ob=46.0800
jm=1 mb	   
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		pustak podwójny - 2x12x17 wymiar zew.24x32 cm
wo=0	1	3*2*(0,18+9,30-1,80)	3 kominy - zestwaw dla 1-komina - 2 pustaki
wo=0	1		1,80 m wyprowdz. w cegle klinkier.

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0122-0200	2-02	0122-02		1
na=Komin wymurowany ponad dach z  cegły konkierowej.
nu=87
ob=0.2880
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,28800	1	0,64*0,25*1,80	wyprowadz. ponad dach c. klinkier.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-23	KNR	0-23 2614-0301	0-23	2614-0301		1
na=Ocieplenie ścian kominów w przestrzeni stropodachu  z betonu; ręczne wykonanie wyprawy z tynku nawierzchniowego na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych gr. 8 cm
nu=88
ob=29.6100
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=29,61000	1	3*(0,80*2+0,25*2)*4,70	ociepl. w przestrzeni stropodachu -3 kominy

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0126-0100	2-02	0126-01		1
na=Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o grub. 1c z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na okna
nu=89
ob=10.0000
jm=otwór	   
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0126-0200	2-02	0126-02		1
na=Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o grub. 1c z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
nu=90
ob=5.0000
jm=otwór	   
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0126-0500	2-02	0126-05		1
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych typ. Np w otworach w ścianach murowanych
nu=91
ob=27.6000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		nadproże Np -L19
wo=0	1	2*1,80*5	L-19, N/180, szt.5 - okna ls=150 cm
wo=0	1	2*1,80*1	L-19, D/180, szt.1 - drzwi ls=135 cm
wo=0	1	2*1,50*2	L-19, D/150, szt.2 - drzwi Ls=100 cm

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-0200	2-02	0129-02		1
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m; parapety z konglomeratu grub. 2 cm
nu=92
ob=23.9500
jm=szt	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=23,95000	1	1,45*5+1,60*5+2,50*1+0,70*2+1,60*3	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=roboty żelbetowe
ops=
nu=7.                  
cpv=45262000-1

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-0100	2-02	0211-01		1
na=Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych . Beton B30
nu=93
ob=1.6718
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,31500	1	0,25*0,30*(4,02+0,18)*1	Rz-1 szt.1
wo=0,31500	1	0,25*0,40*(4,02+0,18)*1	Rz-2 szt.1
wo=0,31500	1	0,25*0,40*(2,75+0,18)*1	Rz-3 szt.1
wo=0,31500	1	0,25*0,25*(4,97+0,18)*2	Rz-4 szt.2

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-20	KNR	0-20 0268-0301	0-20	0268-0301		1
na=Płyta stropowa w deskowaniu Peri MULTIFLEX o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 - wariant II wykonania; strop Sw-1, płyta grub. 18 cm. Beton B30
nu=94
ob=86.4680
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=86,46800	1	5,50*11,16+5,60*4,48	strop Sw-1, gr. 18 cm

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-20	KNR	0-20 0268-0401	0-20	0268-0401		1
na=Stropy w deskowaniu Peri MULTIFLEX; dodatek za każdy następny 1cm grubości płyty stropowej - wariant II wykonania; wsp. x8
nu=95
ob=86.4700
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=86,47000	1	86,47	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-20	KNR	0-20 0268-0301	0-20	0268-0301		1
na=Płyta stropowa w deskowaniu Peri MULTIFLEX o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 - wariant II wykonania; strop Sw-2, płyta grub. 15 cm. Beton B30
nu=96
ob=45.5078
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=45,50780	1	15,22*2,99	strop Sw-2, gr. 15 cm

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-20	KNR	0-20 0268-0401	0-20	0268-0401		1
na=Stropy w deskowaniu Peri MULTIFLEX; dodatek za każdy następny 1cm grubości płyty stropowej - wariant II wykonania; wsp. x5
nu=97
ob=45.5100
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=45,51000	1	45,51	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-0100	2-02	0218-01		1
na=Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu Beton B20
nu=98
ob=0.2742
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,27418	1	4*0,34*1,26*0,16	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0210-0100	2-02	0210-01		1
na=Poduszka żelbetowa o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8. Beton B30
nu=99
ob=0.0400
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,04000	1	0,25*0,20*0,80*1	poduszka żelbet. pod belkę stalową Bs-1
wo=0,04000	1		jednostr. oparcie// oparcie Rz-3

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0210-0200	2-02	0210-02		1
na=Nadproże żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10. Beton B30
nu=100
ob=0.4060
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,40600	1	0,25*0,56*2,90*1	Nz-240, szt.1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0210-0300	2-02	0210-03		1
na=Nadproża żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12. Beton B30
nu=101
ob=0.8450
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,37500	1	0,25*0,25*2,00*3	Nz-150, szt.3
wo=0,37500	1	0,25*0,40*4,70*1	Nz-420, szt.1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-20	KNR	0-20 0271-0301	0-20	0271-0301		1
na=Wieńce w deskowaniu Peri o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 - wariant II wykonania. Beton B30
nu=102
ob=4.9321
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,26250	1	0,25*0,25*68,20	Wz-1
wo=4,26250	1	0,20*0,18*18,60	Wz-2

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0219-0500	2-02	0219-05		1
na=Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm; czapka betonowa komina. Beton B20
nu=103
ob=1.8150
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,81500	1	3*1,10*0,55	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0290-0200	2-02	0290-02		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy do 7mm. Stal A-IIIN
nu=104
ob=0.1300
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,06853	1	68,53*0,001	wieńce - fi 6
wo=0,06853	1	61,43*0,001	nadproża, słupy - fi 6

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0290-0201	2-02	0290-0201		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 8-14mm. Stal A-IIIN
nu=105
ob=2.4294
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,38148	1	381,48*0,001	wieńce - fi 12
wo=0,38148	1	196,01*0,001	nadproża, słupy - fi 12
wo=0,38148	1	133,50*0,001	strop Sw-1 gr.18 cm - fi 10
wo=0,38148	1	(684,80+354,30)*0,001	strop Sw-1 gr.18 cm - fi 12
wo=0,38148	1	52,90*0,001	strop Sw-1 gr.18 cm - fi 8
wo=0,38148	1	294,30*0,001	strop Sw-2 gr.15 cm - fi 10
wo=0,38148	1	298,50*0,001	strop Sw-2 gr.15 cm - fi 12
wo=0,38148	1	33,60*0,001	strop Sw-2 gr.15 cm - fi 8

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=więdźba dachowa
ops=
nu=8.                  
cpv=45260000-7

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-0100	2-02	0406-01		1
na=Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 murłaty o wymiarach 14x14 /cm/13101310
nu=106
ob=5.4488
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5,44880	1	0,14*0,14*278,00	14x14 cm, 278,00 mb

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-0300	2-02	0408-03		1
na=Krokwie o wymiarch 8x18 /cm/ zwykłe o dł.do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2; o wymiarach 8x18 /cm/
nu=107
ob=1.9109
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,91088	1	0,08*0,18*(4,50*10+4,20*3+3,50*11+2,90*2+2,80*11)	8x18 /cm/

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-0500	2-02	0408-05		1
na=Krokwie zwykłe długości ponad 4,5m o przekroju poprzecznym do 180cm2; o wymiarach 8x18 /cm/
nu=108
ob=6.6384
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6,63840	1	0,08*0,18*(9,00*1+7,75*18+7,50*2+7,40*1+7,05*14+6,25*4+5,80*2+5,60*3+5,40*13+5,20*1+4,60*11+12,00*1)	8x18 /cm/

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-0700	2-02	0408-07		1
na=Krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym do 180cm2; krokwie narożne i koszowe o wymiarach 8x18 /cm/
nu=109
ob=2.6971
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,64384	1	0,08*0,18*(9,50*10+9,90*4+11,20*2+5,50*2+3,90*4)	krokiew narożna 8x18 /cm/
wo=2,64384	1	0,08*0,18*(1,35*2+0,50*2)	krokiew koszowa 8x18 /cm/

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0406-0600	2-02	0406-06		1
na=Płatew kalenicowa o wymiarach 14x20 /cm/ długości ponad 3m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2;
nu=110
ob=0.1568
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,15680	1	0,14*0,20*(5,60*1)	płatew kalenicowa o wymiarach 14x20 /cm/

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0406-0600	2-02	0406-06		1
na=Płatew górna o wymiarach 14x20 /cm/długości ponad 3m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2;
nu=111
ob=1.4924
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,49240	1	0,14*0,20*(8,95*1+5,10*1+8,85*1+4,00*1+12,70*1+6,85*2)	płatew górna o wymiarach 14x20 /cm/

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-0500	2-02	0406-05		1
na=Płatew stropowa o wymiarach 14x14 /cm/ długości ponad 3m o przekroju poprzecznym do 180cm2.
nu=112
ob=1.0447
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,04468	1	0,14*0,14*(8,95*1+5,10*1+8,85*1+4,00*1+12,70*1+6,85*2)	płatew stropowa o wymiarach 14x14 /cm/

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-0500	2-02	0407-05		1
na=Słupy długości ponad 2m o przekroju poprzecznym do 180cm2; wymiar 14x14 /cm
nu=113
ob=1.4069
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,40689	1	0,14*0,14*(2,73*14+2,50*4+3,52*4+4,74*2)	słupek o wymiarach 14x14 /cm

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-0100	2-02	0408-01		1
na=kleszcze o wymiarach 6x22 /cm/ o przekroju poprzecznym do 180cm2;
uw=p.z.
nu=114
ob=1.4747
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,47470	1	0,06*0,22*(5,23*4+5,42*8+5,93*8)	kleszcze o wymiarach 6x22 /cm/

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0408-0100	2-02	0408-01		1
na=Miecze o wymiarach 10x12 /cm/  o przekroju poprzecznym do 180 cm2
nu=115
ob=0.2880
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,28800	1	0,10*0,12*(1,20*20)	miecze o wymiarach 10x12 /cm/

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-0300	2-02	0410-03		1
na=Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 40x60 mm.
nu=116
ob=490.6088
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=393,16990	1	(15,88*23,55-4,95*(8,69+3,10)-3,92*(4,95+4,43))*1,41	wg. pow. dachu
wo=393,16990	1	(5,76*(4,44+10,98)-4,44*4,44)*1,41	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-0300	2-02	0410-03		1
na=Kontraty o wym 25 mmx 50 mm, wsp.x0,5
uw=p.z.
nu=117
ob=490.6100
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=490,61000	1	490,61	wg.poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-0300	2-02	0613-03		1
na=Deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej; deski grub. 2,5 cm
nu=118
ob=490.6100
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=490,61000	1	490,61	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 0411-0200	6	0411-02		1
na=Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych
nu=119
ob=81.3000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=81,30000	1	15,88+8,13+1,36+10,98+6,42+5,60+3,92+4,43+8,69+4,95+10,94	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-0100	2-02	0410-01		1
na=Podbitka okapu z desek ażurowych impregnowanych z pozostawieniem szczelin wentylacyjnych.
nu=120
ob=12.1950
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=12,19500	1	(15,88+8,13+1,36+10,98+6,42+5,60+3,92+4,43+8,69+4,95+10,94)*0,15	deska - podbitka okapu

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=izolacja cieplna stropu i ścian wew.
ops=
nu=9.                  
cpv=45320000-6

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-0300	2-02	0613-03		1
na=Izolacje cieplne z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa wełny mineralnej grub.15 cm; na stropie
nu=121
ob=386.4469
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=66,23040	1	5,65*11,07+2,13*1,73	n/cz.garaż, komunik.i przeds.
wo=66,23040	1	5,60*13,03+4,21*8,69	n/cz.pom.warszt., socj. warszt.i cz.łaz.
wo=66,23040	1	15,47*10,28	n/salą gł.
wo=66,23040	1	(14,92+8,19+2,00+11,10+5,42+4,20+4,30+8,78+4,95+9,90)*0,70	dociepl. murłat - w poz. krokiew

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-0400	2-02	0613-04		1
na=Izolacje cieplne z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa grub. 10 cm /łącznie 25 cm/; na stropie
nu=122
ob=334.8149
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. poz.j.w - na stropie
wo=0	1	5,65*11,07+2,13*1,73	n/cz.garaż, komunik.i przeds.
wo=0	1	5,60*13,03+4,21*8,69	n/cz.pom.warszt., socj. warszt.i cz.łaz.
wo=0	1	15,47*10,28	n/salą gł.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-0600	2-02	0613-06		1
na=Izolacje cieplne pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho grub.10 cm śc. garażu( róznica poziomów stropu.
nu=123
ob=12.8636
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=12,86360	1	4,24*1,22+6,63*1,16	śc. garażu n/parterem /dzieląca

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-23	KNR	0-23 2615-0200	0-23	2615-02		1
na=Ocieplenie ścian bud.z cegły; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego na warstwie podkładowej i osiatk.płytach z wełny mineral. gr. 10 cm; ściana wew. garażu i komunikacji // dzieląca z cz. tech-socj
nu=124
ob=49.3655
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=46,05300	1	10,71*4,30	dociepl.ściany w garażu
wo=46,05300	1	1,25*2,65	dociepl.pom.1/17// pom1/5

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-23	KNR	0-23 2615-1100	0-23	2615-11		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej; zamocowanie listwy cokołowej
nu=125
ob=11.9600
jm=m	   
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=10,71000	1	10,71	dociepl.ściany w garażu
wo=10,71000	1	1,25	dociepl.pom.1/17// pom1/5

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=pokrycie dachu i obróbki blacharskie.
ops=
nu=10.                 
cpv=45260000-7

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 0536-0300	6	0536-03		1
na=Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach.
nu=126
ob=490.6088
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=393,16990	1	(15,88*23,55-4,95*(8,69+3,10)-3,92*(4,95+4,43))*1,41	wg. pow. dachu
wo=393,16990	1	(5,76*(4,44+10,98)-4,44*4,44)*1,41	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0508-0401	2-02	0508-0401		1
na=Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm
nu=127
ob=79.7100
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=76,61000	1	15,88+8,13+1,36+10,98+5,60+3,92+4,43+8,69+3,10+3,58+10,94	fi 150
wo=76,61000	1	3,10	n/daszkiem

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0510-0201	2-02	0510-0201		1
na=Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60 mm
nu=128
ob=32.2000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=28,70000	1	3,90*6+5,30*1	fi 100
wo=28,70000	1	3,50*1	daszek n/wejściem

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 19-01	KNR	19-01 0582-1100	19-01	0582-11		1
na=Dodatek za rzygacz do połączenia z rynną
nu=129
ob=1.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	połączenie rynny daszka n/wejśc.

[RMS 286]
nz=0.8000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 0539-0300	6	0539-03		1
na=Montaż osłon bocznych - wiatrownic na dachu krytym blachą stalową powlekaną
nu=130
ob=9.0000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	4,50*2	garaż

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 0541-0200	6	0541-02		1
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,80 mm  o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
nu=131
ob=100.4280
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=61,28800	1	2*(15,88+8,13+1,36+10,98+5,60+3,92+4,43+8,69+3,10+3,58+10,94)*0,40	pas n/i pod rynnowe
wo=61,28800	1	(4,95+8,15+0,40+4,45+1,10+2,40+3,20+1,20)*0,40	obr.kalenicy
wo=61,28800	1	(7,90*2+7,80*2+7,70+8,10*2+3,00+9,20+4,50)*0,40	obr. naroży- gąsior prosty

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0417-0400	19-01	0417-04		1
na=Ławy kominiarskie.- do pokrycia blachodachówką
nu=132
ob=9.6000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=9,60000	1	2,80+2,80+1,20+2,80	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0104-0500	AT-09	0104-05		1
na=Stopnie kominiarskie. - do pokrycia blachodachówką
uw=p.z.
nu=133
ob=4.0000
jm=szt.	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0104-0600	AT-09	0104-06		1
na=Płotek przeciwśniegowy - do pokrycia blachodachówką
nu=134
ob=61.3000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=61,30000	1	13,90+4,60+1,30+9,80+4,40+3,00+3,50+8,00+4,00+8,80	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=tynki wew. i okładzina ścienna
ops=
nu=11.                 
cpv=45410000-4

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-0100	4-01	0713-01		1
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeskrobaniem farby - wapno suchogaszone przyjęto 60% powierzchni
nu=135
ob=160.4287
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=18,71904	1	(2,49*2+2,78*2)*2,96*0,60	1/1
wo=18,71904	1	(14,38*2+6,65*2)*2,96*0,60	1/2
wo=18,71904	1	(1,30*2+1,31*2)*2,96*0,60	1/3
wo=18,71904	1	(2,05*2+1,25*1)*2,96*0,60	1/5
wo=18,71904	1	(5,25)*4,30*0,60	1/6
wo=18,71904	1	(3,68*2)*2,65*0,60	1/9 i 1/8
wo=18,71904	1	(1,98*2+3,98*1)*2,65*0,60	1/10
wo=18,71904	1	(3,96*1+1,28*2)*2,65*0,60	1/11 i 1/12

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-0200	4-01	0713-02		1
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach - wapno suchogaszone przyjęto 60% powierzchni
nu=136
ob=111.1440
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. pow. całkow. 297,45 m2
wo=0	1		minus pow. strop nowy 112,21 m2
wo=0	1	(297,45-112,21)*0,60	185,24 m2 tynk stary

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-0200	4-01	0713-02		1
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wew. kat.III, na ścianach po zamurowaniu otworów okiennych i drzwiowych  z zaprawy cem-wap. na podłożu z cegły  - wapno suchogaszone
nu=137
ob=12.8364
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,41120	1	1*1,26*1,12	zamur. otw. drz. - wew. jednostr.
wo=1,41120	1	2*1,25*2,10	śc. wew. WC pom.1/17 -wew, obustr.
wo=1,41120	1	1*0,97*0,60*2	śc. wieży parter -wew.jednostr.
wo=1,41120	1	1*1,26*1,12	śc. wieży podpiw. likw.drzwi, jednostr.
wo=1,41120	1	1*1,50*0,80*3	śc. garażu - wew., jednostr.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-0300	2-02	0803-03		1
na=Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach projektowanych
nu=138
ob=422.8340
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		ściany nowe zew.25 cm
wo=0	1	(14,72+2,54*2)*3,00	dobud. sali gł.
wo=0	1	(10,57*1+5,15*1)*4,30	pom. garaż
wo=0	1	(-1)*(4,00*4,00)	minus otwor
wo=0	1	(5,35*2+4,23*2)*3,00	pom. warsztat
wo=0	1	(-1)*(2,40*1,80)	minus otwór
wo=0	1	(2,40*1+1,80*2)*0,25	plus ościeża
wo=0	1		ściany nowe wew. 25 cm
wo=0	1	2*5,35*3,00	w cz. ist. bud.- śc. dobud.
wo=0	1	2*4,23*4,30	śc. garaż /dobud./
wo=0	1		ścianki dział. 12 cm
wo=0	1	2*(1,28+3,96+0,24+2,45+0,12+1,59+1,02+1,37+1,61+0,25+0,90+1,56+1,25*2+0,12*2)*3,00	gr. 12 cm
wo=0	1	2*(1,40+2,23+3,68+5,35-0,30)*3,00	j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-0600	2-02	0803-06		1
na=Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie na stropach projektowanych
nu=139
ob=112.2078
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=37,38880	1	14,72*2,54	dobud. sali gł.
wo=37,38880	1	5,35*3,81	pom. warsztat
wo=37,38880	1	5,15*10,57	pom. garaż

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-0400	2-02	0815-04		1
na=Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach
nu=140
ob=361.6570
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=422,83000	1	422,83	wg. tynku ścian nowych
wo=422,83000	1		minus glazura  na śc. dział. w pom.
wo=422,83000	1	(-1)*(1,21*2+1,40*2+3,68*2+2,23+2,70)*2,10	1/9, 1/8
wo=422,83000	1	(-1)*(1,59*1+2,54*1)*2,10	1/14
wo=422,83000	1	(-1)*(1,02*2+1,37*2)*2,10	1/16
wo=422,83000	1	(-1)*(1,78*1+0,93*1)*2,10	1/18

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-0600	2-02	0815-06		1
na=Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach
nu=141
ob=93.0718
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=37,38880	1	14,72*2,54	dobud. sali gł.
wo=37,38880	1	(-1)*(14,72*1,30)	minus sufit podwiesz. w dobud. sali gł.
wo=37,38880	1	5,35*3,81	pom. warsztat
wo=37,38880	1	5,15*10,57	pom. garaż

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-12	KNR	0-12 0829-0600	0-12	0829-06		1
na=Licowanie ścian płytkami na klej.
nu=142
ob=74.9690
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. śc. istn.- glazura
wo=0	1	(2,16+1,40)*2,10	1/9 i 1/8
wo=0	1	3,95*1,60	1/10 -pas glazury
wo=0	1		glazura  na śc. nowych
wo=0	1	(1,21*2+1,40*2+3,68*2+2,23+2,70)*2,10	1/9, 1/8
wo=0	1	(1,59*1+2,54*1)*2,10	1/14
wo=0	1	(1,02*2+1,37*2)*2,10	1/16
wo=0	1	(1,78*1+0,93*1)*2,10	1/18

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0401-0100	AT-27	0401-01		1
na=Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubości 1 mm; gr. 0,5 mm
nu=143
ob=74.9700
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=74,97000	1	74,97	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0401-0200	AT-27	0401-02		1
na=Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pionowa, dodatek za nałożenie kolejnej warstwy o grubości 0,5 mm.
nu=144
ob=-74.9700
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=-74,97000	1	(-1)*74,97	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0502-0200	AT-27	0502-02		1
na=Uszczelnianie styków ścian z posadzką wodoszczelną taśmą  szer.10 cm
uw=p.z.
nu=145
ob=39.0100
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. śc. istn.- glazura
wo=0	1	2,16+1,40	1/9 i 1/8
wo=0	1	3,95*1,60	1/10 -pas glazury
wo=0	1		glazura  na śc. nowych
wo=0	1	1,21*2+1,40*2+3,68*2+2,23+2,70	1/9, 1/8
wo=0	1	1,59*1+2,54	1/14
wo=0	1	1,02*2+1,37*2	1/16
wo=0	1	1,78*1+0,93	1/18

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=sufit podwieszany
ops=
nu=12.                 
cpv=45400000-1

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 2006-0400	2-02	2006-04		1
na=Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm suche tynki gipsowe) na stropach, na rusztach - pom. mokre
nu=146
ob=21.2700
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=21,27000	1	7,78+4,24+2,11+1,65+5,49	wg. pow.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 2006-0400	2-02	2006-04		1
na=Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr.12,5 mm suche tynki gipsowe) na stropach, na rusztach - pom. sali gł. - sufit obniżony o 30 cm
nu=147
ob=37.8300
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=19,13600	1	1,30*14,72*1	pas szer. 130 cm cz. dobud.
wo=19,13600	1	1,30*14,38*1	pas szer. 130 cm cz. ist.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 2007-0300	2-02	2007-03		1
na=Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych, pojedyncze
nu=148
ob=59.1000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=59,10000	1	21,27+37,83	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=stolarka okienno-drzwiowa
ops=
nu=13.                 
cpv=45400000-1

[POZYCJA]
pd=KNR 0-19	KNR	0-19 1023-0300	0-19	1023-03		1
na=Okna uchylne jednodzielne typ Ok-4 o wymiarach 60x170 /cm/, z PCV o powierzchni do 1,0m2 mocowane na kotwy, z obróbką obsadzenia, okna 3-szybowe , wsp. Umax=0,9 W/m2K, nawiewnik
nu=149
ob=2.0400
jm=1m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,04000	1	0,60*1,70*2	Ok-4, szt.2

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-19	KNR	0-19 1023-0800	0-19	1023-08		1
na=Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne typ Ok-5 o wymiarach 150x90 /cm/, z PCV o powierzchni do 1,5m2 mocowane na kotwy, z obróbką obsadzenia; okna 3-szybowe , wsp. Umax=0,9 W/m2K,  nawiewnik
nu=150
ob=4.0500
jm=1m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,05000	1	1,50*0,90*3	OK-5, szt.3

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-0900	0-19	1023-09		1
na=Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne typ Ok-6 o wymiarch 143x115 /cm/,  z PCV o powierzchni do 2,0m2 mocowane na kotwy, z obróbką obsadzenia,  2-szybowe o wsp. przenikania ciepła bez wymogów
nu=151
ob=13.1560
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=13,15600	1	1,43*1,15*8	OK-6 szt.8

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-19	KNR	0-19 1023-1000	0-19	1023-1		1
na=Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne typ Ok-1 o wymiarach 135x170 /cm/  z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane na kotwy, z obróbką obsadzenia, okna 3-szybowe , wsp. Umax=0,9 W/m2K,  nawiewnik
nu=152
ob=11.4750
jm=1m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=11,47500	1	1,35*1,70*5	Ok-1, szt.5

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-19	KNR	0-19 1023-1100	0-19	1023-11		1
na=Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne typ Ok-2 o wymiarach 150x180 /cm/  z PCV o powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na kotwy, z obróbką obsadzenia, okna 3-szybowe , wsp. Umax=0,9 W/m2K,  nawiewnik
nu=153
ob=13.5000
jm=1m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=13,50000	1	1,50*1,80*5	Ok-2, szt.5

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-19	KNR	0-19 1023-1100	0-19	1023-11		1
na=Okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne typ Ok-3 o wymiarach 240x180 z PCV o powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na kotwy, z obróbką obsadzenia,  okna 3-szybowe , wsp. Umax=0,9 W/m2K,  nawiewnik
uw=p.z.
nu=154
ob=4.3200
jm=1m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,32000	1	2,40*1,80*1	Ok-3, szt.1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-19	KNR	0-19 1023-1200	0-19	1023-12		1
na=Drzwi zew.dwuskrzydł.typ DZ-1 o wymiarach 130x210 /cm/, z PCV, ocieplone , przeszklenie dwuszybowe, szkło bezp.na zew. i wew. PA2, wyposazone w samozamykacz, ozdobną antabę i w zamek dostos.pod wkładkę patentową, moc.na kotwy, z obróbką obsadz. Wsp.Umax=1,3W/m2K
nu=155
ob=2.7300
jm=1m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,73000	1	1,30*2,10*1	DZ-1, szt.1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-19	KNR	0-19 1023-1200	0-19	1023-12		1
na=Drzwi wew.dwuskrzydł. typ Dw-5 o wymiarach 130x210 /cm/, z PCV, przeszklenie dwuszybowe, szkło bezp.na zew. i wew. PA2, wyposażone w samozamykacz, ozdobną antabę i w zamek dostos.pod wkładkę patentową, moc.na kotwy, z obróbką obsadz.
nu=156
ob=2.7300
jm=1m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,73000	1	1,30*2,10*1	Dw-5, szt.1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1019-0200	2-02	1019-02		1
na=Drzwi zew. typ DZ-2 płycinowe, indywidualne z wkładem alum. ocieplone o wymiarach 100x210 cm, wyposażone w klamki i w zamek dostosowany pod wkładkę patentową
nu=157
ob=2.1000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,10000	1	1,00*2,10*1	typ DZ-2, szt.1

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1019-0200	2-02	1019-02		1
na=Drzwi wew. typ Dw-6 płycinowe, indywidualne z wkładem alum. ocieplone o wymiarach 100x210 cm, wyposażone w klamki i w zamek dostosowany pod wkładkę patentową.
nu=158
ob=2.1000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,10000	1	1,00*2,10*1	typ Dw-6, szt.1

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1019-0200	2-02	1019-02		1
na=Drzwi wew. typ Dw-7(8) płytowe indywidualne z wkładem alum. nieociepl.o wymiarach 100x210(186) cm, wyposażone w .klamki i w zamek dostosowany pod wkładkę patentową.
nu=159
ob=4.2000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,10000	1	1,00*2,10*1	typ Dw-7, szt.1
wo=2,10000	1	1,00*2,10*1	typ Dw-8 szt.1

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1019-0500	2-02	1019-05		1
na=Skrzydło drewniane nieocieplone typ Dw-2(3)ŁAZ. o wymiarch 90(80)x205 cm, wyposażone w blokadę łazienkową, klamkę, dodatkowe wzmocnienie pod blokadą i kratkę wentylacyjną. wyposażone w samozamykacz
nu=160
ob=8.4050
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,84500	1	0,90*2,05*1	Dw-2-ŁAZ szt.1
wo=1,84500	1	0,80*2,05*4	Dw-3-ŁAZ szt.4

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1015-0100	2-02	1015-01		1
na=Ościeżnica drew. regulowana, fabrycznie wykończona /szt./
nu=161
ob=25.0000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	(1+4)*5,00	dla skrzydła łazienkowego

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=warstwy posadzk.i posadzki
ops=
nu=14.                 
cpv=45400000-1

[ELEMENT 2]
na=posadzka  epoksydowa garażu
ops=
nu=14.1.               
cpv=45430000-0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-0100	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podłoże betonowe Beton B15 grub. 10 cm; zatary na gładko
nu=162
ob=5.3920
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5,39200	1	53,92*0,10	garaż wg. pow.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-0100	2-02	0607-01		1
na=Izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, wsp. x2
nu=163
ob=53.9200
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=53,92000	1	53,92	garaż wg. pow.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-0300	2-02	0609-03		1
na=Izolacja cieplna - płyta z polistyrenu  ekstrudowanego XPS 700 gr. 10 cm
nu=164
ob=53.9200
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=53,92000	1	53,92	garaż wg. pow.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-0100	2-02	0607-01		1
na=Izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, wsp. x2
nu=165
ob=53.9200
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=53,92000	1	53,92	garaż wg. pow.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-0100	2-02	0205-01		1
na=Płyta nośna posadzki gr. 18 cm z betonu B25  zbrojona zbrojeniem rozproszonym doz.20kg/m3 betonu, zatarta na gładko.
nu=166
ob=9.7056
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=9,70560	1	53,92*0,18	garaż wg. pow.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0401-0300	AT-27	0401-03		1
na=Dylatacje - obwodowo przy ścianie styropian gr. 3 cm
nu=167
ob=31.6400
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=31,64000	1	5,25*2+10,57*2	garaż

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1913-0100	2-02	1913-01		1
na=Dylatacje płyt wylewanych w polach 4,00 m x4,00 m
nu=168
ob=10.5000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=10,50000	1	5,25*2	garaż

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0120-0900	2-02	0120-09		1
na=Dodatek za zbrojenie posadzki dołem - siatka z drutu fi 8 mm i oczkach 15x15 cm
uw=p.z.
nu=169
ob=53.9200
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=53,92000	1	53,92	garaż wg. pow.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ZKNR C-2	ZKNR	C-2 0611-0500	C-2	0611-05		1
na=Wykonanie posadzki przemysłowej - epoksydowej  rozlewno-szpachlowej podstawowej grubości 3,0 mm na przygotowanym podłożu z posypką z piasku kwarcowego.; grub. 4 mm
nu=170
ob=53.9200
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=53,92000	1	53,92	garaż wg. pow.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ZKNR C-2	ZKNR	C-2 0611-0800	C-2	0611-08		1
na=Wykonanie posadzki przemysłowej - epoksydowej  rozlewno-szpachlowej - dodatek za następny 1,0 mm grubości; wsp.x2
nu=171
ob=53.9200
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=53,92000	1	53,92	garaż wg. pow.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 7-11	KNR	7-11 0605-0400	7-11	0605-04		1
na=Dylatacje posadzek w systemie posadzki epoksydowej.
uw=p.z.
nu=172
ob=10.5000
jm=1 m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=10,50000	1	5,25*2	garaż

[RMS 286]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ZKNR C-2	ZKNR	C-2 0603-0100	C-2	0603-01		1
na=Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie preparatem do podłoży betonowych
nu=173
ob=53.9200
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=53,92000	1	53,92	garaż wg. pow.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=posadzka - płytka gresowa
ops=
nu=14.2.               
cpv=45430000-0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-0700	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek ubijany na mokro gr. 30 cm
nu=174
ob=59.3970
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. pow.
wo=0	1	136,11*0,30	1/2 -sala gł
wo=0	1	22,63*0,30	1/7 -pom. warszt.
wo=0	1	11,08*0,30	1/8 -przebier.
wo=0	1	7,78*0,30	1/9 - WC
wo=0	1	4,95*0,30	1/13- przeds.
wo=0	1	4,24*0,30	1/14 - WC NIEP.
wo=0	1	2,11*0,30	1/15 - przeds.
wo=0	1	1,65*0,30	1/16- WC K.
wo=0	1	1,95*0,30	1/17 - przeds.
wo=0	1	5,49*0,30	1/18 - WC.M

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-0100	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podłoże betonowe Beton B15 grub. 10 cm; zatary na gładko
nu=175
ob=19.8000
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=19,80000	1	59,40/0,30*0,10	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-0100	2-02	0607-01		1
na=Izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii polietylenowe; wsp.x2
nu=176
ob=197.9900
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. pow.
wo=0	1	136,11	1/2 -sala gł
wo=0	1	22,63	1/7 -pom. warszt.
wo=0	1	11,08	1/8 -przebier.
wo=0	1	7,78	1/9 - WC
wo=0	1	4,95	1/13- przeds.
wo=0	1	4,24	1/14 - WC NIEP.
wo=0	1	2,11	1/15 - przeds.
wo=0	1	1,65	1/16- WC K.
wo=0	1	1,95	1/17 - przeds.
wo=0	1	5,49	1/18 - WC.M

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-0300	2-02	0609-03		1
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 12 cm
nu=177
ob=197.9900
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=197,99000	1	197,99	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-0100	2-02	0607-01		1
na=Izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii polietylenowej
nu=178
ob=197.9900
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=197,99000	1	197,99	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-0200	2-02	1102-02		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko; grub. 5 cm
nu=179
ob=197.9900
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=197,99000	1	197,99	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-0300	2-02	1102-03		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm; wsp.x3
nu=180
ob=197.9900
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=197,99000	1	197,99	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 7	NNR	7 1130-0101	7	1130-0101		1
na=Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoz.o grubości 5mm wykonywane w pomieszcz. o  powierzchni do 8m2; z zaprawy
nu=181
ob=28.1700
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. pow.
wo=0	1	7,78	1/9 - WC
wo=0	1	4,95	1/13- przeds.
wo=0	1	4,24	1/14 - WC NIEP.
wo=0	1	2,11	1/15 - przeds.
wo=0	1	1,65	1/16- WC K.
wo=0	1	1,95	1/17 - przeds.
wo=0	1	5,49	1/18 - WC.M

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 7	NNR	7 1130-0201	7	1130-0201		1
na=Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoz.o grubości 5mm wykonywane w pomieszcz. o  powierzchni ponad  8m2; z zaprawy
nu=182
ob=169.8200
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. pow.
wo=0	1	136,11	1/2 -sala gł
wo=0	1	22,63	1/7 -pom. warszt.
wo=0	1	11,08	1/8 -przebier.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0401-0300	AT-27	0401-03		1
na=Dylatacje - obwodowo przy ścianie styropian gr. 1 cm
nu=183
ob=112.4800
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. pow.
wo=0	1	14,97*2+2,54*2*2+0,42*2*5+6,65*2	1/2 -sala gł
wo=0	1	5,35*2+4,23*2	1/7 -pom. warszt.
wo=0	1	3,68*2+5,05*2	1/8 -przebier./1/9 - WC
wo=0	1	5,05*2+4,08*2	1/13- przeds.do 1/18 WC.M

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 2805-0500	6	2805-05		1
na=Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres o wymiarach 30x30cm, układane w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawie klejowej grubości 5mm; gres zwykły
nu=184
ob=28.1700
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. pow.
wo=0	1	7,78	1/9 - WC
wo=0	1	4,95	1/13- przeds.
wo=0	1	4,24	1/14 - WC NIEP.
wo=0	1	2,11	1/15 - przeds.
wo=0	1	1,65	1/16- WC K.
wo=0	1	1,95	1/17 - przeds.
wo=0	1	5,49	1/18 - WC.M

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 2809-0100	6	2809-01		1
na=Cokoliki z płytek kamionkowych gres w pomieszczeniach o powierzchni  do 10m2, układane na zaprawie klejowej
nu=185
ob=33.8040
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=33,80400	1	28,17*1,20	wg. poz.j.w wsp. 1,20

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 2806-0500	6	2806-05		1
na=Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres o wymiarach 30x30cm, układane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawie klejowej grubości 5mm, gres zwykły
nu=186
ob=33.7100
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. pow.
wo=0	1	22,63	1/7 -pom. warszt.
wo=0	1	11,08	1/8 -przebier.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 2809-0300	6	2809-03		1
na=Cokoliki z płytek kamionkowych gres w pomieszczeniach o powierzchni  ponad 10m2, układane na zaprawie klejowej
nu=187
ob=40.4520
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=40,45200	1	33,71*1,20	wg. poz.j.w wsp. 1,20

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 2806-0500	6	2806-05		1
na=Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres o wymiarach 30x30cm, układane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawie klejowej grubości 5mm, gres antypoślizgowy
nu=188
ob=136.1100
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. pow.
wo=0	1	136,11	1/2 -sala gł

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 2809-0300	6	2809-03		1
na=Cokoliki z płytek kamionkowych gres w pomieszczeniach o powierzchni  ponad 10m2, układane na zaprawie klejowej.
nu=189
ob=163.3320
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=163,33200	1	136,11*1,20	wg. poz.j.w wsp.1,20

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0401-0300	AT-27	0401-03		1
na=Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pozioma przeciwwilgociowa o grubości 1 mm, pomieszcz. łaźienek i WC
nu=190
ob=19.1600
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. pow.
wo=0	1	7,78	1/9 - WC
wo=0	1	4,24	1/14 - WC NIEP.
wo=0	1	1,65	1/16- WC K.
wo=0	1	5,49	1/18 - WC.M

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0401-0400	AT-27	0401-04		1
na=Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pozioma, dodatek za nałożenie kolejnej warstwy o grubości 0,5 mm; wsp. x2
nu=191
ob=19.1600
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=19,16000	1	19,16	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=elementy kowalsko -ślusarskie
ops=
nu=15.                 
cpv=45421160-3

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1204-0400	2-02	1204-04		1
na=Drzwi stalowe wew. przeciwpożarowe typ DW4EI60 o wymiarach 100x210 cm,
nu=192
ob=2.1000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,10000	1	1,00*2,10*1	DW4EI60, szt.1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1205-0100	2-02	1205-01		1
na=Brama garażowa typ BZ-1 segment.z naświetlami o wym. w świetle 400x400 /cm/ i  montowane za otworem, system prowadzenia L
nu=193
ob=16.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4,00*4,00*1	Brama garażowa typ BZ-1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02W	KNR	2-02W 1016-0700	2-02W	1016-07		1
na=Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony o wymiarach 80 x80 /cm/
nu=194
ob=1.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	wyłaz o wymiarach 80 x80 /cm, szt.1

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1209-0100	2-02	1209-01		1
na=Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; balustrada pochylni ze stali nierdzewnej
nu=195
ob=14.6000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	6,50*2	balustrada pochylni
wo=13	1	1,60	balustrada wew. garaż/komunikacja

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	5-08 0504-0100	5-08	0504-01		1
na=Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa z wkładem gumowym  o wymiarach 100x150 cm
uw=p.z.
nu=196
ob=1.0000
jm=szt.	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	wycieraczka wew

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1219-0300	2-02	1219-03		1
na=Wycieraczka zewnętrzna aluminiowa z wkładem gumowym o wymiarach 100x150 cm
uw=p.z.
nu=197
ob=1.0000
jm=szt.	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	wycieraczka zew

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1215-0100	2-02	1215-01		1
na=Kratki osadzone w ścianach, o pow.elementów do 0,1 m2
nu=198
ob=16.0000
jm=szt.	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0152-0300	2-17	0152-03		1
na=Wywietrzniki dachowe grawitacyjne.
nu=199
ob=18.0000
jm=szt.	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18	wywietrzniki dachowe grawitacyjne

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1215-0500	2-02	1215-05		1
na=Wywiewka kanalizacyjna
nu=200
ob=2.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-0400	2-05	0208-04		1
na=Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg. Montaż - istniejący słupek stalowy z rury prostokątnej o wymiarach 40x80 /mm do przesunięcia z demontażu
nu=201
ob=0.0308
jm=t	34 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,03084	1	10,82*2,85*0,001	

[POZYCJA]
pd=KNR 2-05	KNR	2-05 0208-0500	2-05	0208-05		1
na=Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną, zamontowana na poddaszu nieużytkowym. Stal S355 - zabezpieczona antykorozyjnie.
nu=202
ob=0.4297
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,29539	1	142,24*2*1,02*1,018*0,001	belka Bs-2 - dwuteow. IPE180, blacha, szt.2
wo=0,29539	1	64,68*2*1,02*1,018*0,001	belka Bs-2 - dwuteow. HEA120, szt.2

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-0500	2-05	0208-05		1
na=Konstrukcja wsporcza pod montaż syreny ( syrena z demontażu), Stal S355 - stal zabezpieczona antykorozyjnie.
nu=203
ob=0.5108
jm=t	34 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,51084	1	491,97*1,02*1,018*0,001	ceownik140+płask.+kątownik

[POZYCJA]
pd=KNNR 7	KNNR	7 0905-0100	7	0905-01		1
na=Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową, konstrukcji -  malowane farbą ftalową podkładową jednokrotnie i nawierzchniową farbą ftalową dwukrotnie.
nu=204
ob=0.9400
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,94000	1	0,43+0,51	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=4.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-0100	5-08	0504-01		1
na=Montaż opraw zwykłych oraz tablic ( z demontażu)
nu=205
ob=2.0000
jm=szt.	20 
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 286]
nz=2.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=podest techn.na stropie
ops=
nu=16.                 
cpv=45430000-0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1110-0100	2-02	1110-01		1
na=Płyta podestu technicznego wykonana z płyt OSB gr. 18 mm - ruszt belek podano w zest. więźby dach.
uw=p.z.
nu=206
ob=107.2000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=30,40000	1	2,40*10,00+1,60*4,00	d-d
wo=30,40000	1	4,00*3,80	b-b
wo=30,40000	1	1,60*3,50	c-c
wo=30,40000	1	4,00*14,00	a-a

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=malowanie wewnętrzne
ops=
nu=17.                 
cpv=45442100-8

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 1204-0100	4-01	1204-01		1
na=Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
nu=207
ob=166.5460
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=297,45000	1	297,45	wg. pow. całkow.
wo=297,45000	1	(-1)*112,21	minus pow. strop nowy
wo=297,45000	1	(-1)*(14,38*1,30)	minus pow. sufit podwiesz, w cz. sali gł.istn.

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01	KNR	4-01 1204-0200	4-01	1204-02		1
na=Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
nu=208
ob=266.4216
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		po zamurow. otworach
wo=0	1	1*1,26*1,12	zamur. otw. drz. - wew. jednostr.
wo=0	1	2*1,25*2,10	śc. wew. WC pom.1/17 -wew, obustr.
wo=0	1	1*0,97*0,60*2	śc. wieży parter -wew.jednostr.
wo=0	1	1*1,26*1,12	śc. wieży podpiw. likw.drzwi, jednostr.
wo=0	1	1*1,50*0,80*3	śc. garażu - wew., jednostr.
wo=0	1		wg. poz. przecierania
wo=0	1	(2,49*2+2,78*2)*2,96	1/1
wo=0	1	(14,38*2+6,65*2)*2,96	1/2
wo=0	1	(1,30*2+1,31*2)*2,96	1/3
wo=0	1	(2,05*2+1,25*1)*2,96	1/5
wo=0	1	(5,25)*4,30	1/6
wo=0	1	(3,68*2)*2,65	1/9 i 1/8
wo=0	1	(1,98*2+3,98*1)*2,65	1/10
wo=0	1	(3,96*1+1,28*2)*2,65	1/11 i 1/12
wo=0	1		minus pow. glazury na śc. ist,
wo=0	1	(-1)*(2,16+1,40)*2,10	1/9 i 1/8
wo=0	1	(-1)*3,95*1,60	1/10 -pas glazury

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-0300	2-02	1505-03		1
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem; Farba lateksowa na ścianach
nu=209
ob=361.6600
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=361,66000	1	361,66	ściany wg. gładźi śc. nowych

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-0400	2-02	1505-04		1
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie
nu=210
ob=361.6600
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=361,66000	1	361,66	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-0300	2-02	1505-03		1
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem.  Farba emulsyjna na sufitach
nu=211
ob=93.0700
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=93,07000	1	93,07	wg. poz. gładźi

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-0400	2-02	1505-04		1
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie
nu=212
ob=93.0700
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=93,07000	1	93,07	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1505-0500	2-02	1505-05		1
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z gruntowaniem - sufit podwieszany
nu=213
ob=59.1000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=59,10000	1	21,27+37,83	wg. pł. gips.kart.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1505-0600	2-02	1505-06		1
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych; dodatek za każde dalsze malowanie
nu=214
ob=59.1000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=59,10000	1	59,10	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=elewacja
ops=
nu=18.                 
cpv=45443000-4

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-0200	AT-26	0103-02		1
na=Zabezpieczenie stolarki folią
nu=215
ob=62.0060
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=28,02000	1	(1,35*1,70*10+1,50*0,90*3+0,60*1,70*1)	otwory okienne
wo=28,02000	1	(1,30*2,10+4,00*4,00+1,00*2,10)	otwory drzwiowe
wo=28,02000	1	1,43*1,15*8	okna wieży

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-0100	AT-32	0603-01		1
na=Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachl.grub.2mm, bez siatki zbroj. wykonywana sposobem ręcznym szpachlą; uzupeł.ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do powierzchni ścian; grub. 5 mm
nu=216
ob=79.7891
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=31,85622	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*(3,23+0,48-0,30)*0,30	na śc. ist.n/cokołem
wo=31,85622	1	(4,06*2+4,08*2)*(13,97-3,23)*0,30	plus wieża powyżej poz.+3,23
wo=31,85622	1	(-1)*(1,35*1,70*5)*0,30	minus otwory okienne
wo=31,85622	1	(-1)*(1,45*2,48)*0,30	minus otwory drzwiowe

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0603-0300	AT-32	0603-03		1
na=Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej wykonywana sposobem ręcznym szpachlą; dodatek za zwiększenie grubości o 1mm; wsp.x3
nu=217
ob=79.7900
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=79,79000	1	79,79	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0205-0300	AT-31	0205-03		1
na=Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płytą poliestrową XPS 200 grubości 12 cm na ścianach cokołu
nu=218
ob=23.9730
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=9,34200	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,30	śc. zew. istn.cokół
wo=9,34200	1		śc. zew. projekt. cokół
wo=9,34200	1	(15,22+2,54*2+2,31+11,65+3,31+0,25)*0,30	ściany na Ł-50,
wo=9,34200	1	10,95*0,30	ściany na Ł-60,

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0204-0500	AT-31	0204-05		1
na=Ocieplenie -wyprawa tynkarska silikonowa; płyty styropianowe EPS 70-040 grub. 18cm  śc. n/cokołem:
nu=219
ob=420.9762
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=106,18740	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*(3,23+0,48-0,30)	na śc. ist. powyżej cokołu
wo=106,18740	1	(4,06*2+4,08*2)*(13,97-3,23)	na śc. ist. wieży powyżej poz.+3,23
wo=106,18740	1	(-1)*(1,35*1,70*5)	minus otwory okienne
wo=106,18740	1	(-1)*(1,45*2,48)	minus otwory drzwiowe
wo=106,18740	1		śc. zew. projekt. powyżej cokołu
wo=106,18740	1	(14,97+2,54*2+0,25*2)*(0,18+3,03+0,15)	śc. sali gł./dobud./
wo=106,18740	1	(-1)*(1,50*1,80*5)	minus otw.ok.
wo=106,18740	1	(10,57+5,15+2*0,25)*(0,18+4,30+0,18)+0,5*5,65*(7,58-4,69)*2	śc. garaż /dobud./+śc. szczyt.ponad strop
wo=106,18740	1	(-1)*(1,50*0,90*3+4,00*4,00)	minus otw. ok.,otw. BZ1
wo=106,18740	1	(5,35+0,25+3,67)*(0,18+3,31+0,18)	śc. pom.warszt.
wo=106,18740	1	(-1)*(1,00*2,10+2,40*1,80)	minus otw. drz. i ok.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0204-0800	AT-31	0204-08		1
na=Ocieplenie - wyprawa tynkarska silikonowa; płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 5 cm -  ościeża
nu=220
ob=15.9768
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5,42880	1	(1,35*5+1,70*2*5+1,45+2,48*2)*0,18	ist.
wo=5,42880	1	(1,50*5+1,80*2*5+1,50*3+0,90*2*3+4,00+4,00*2)*0,18	proj.
wo=5,42880	1	(1,00+2,10*2+2,40+1,80*2)*0,18	j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0707-0500	AT-31	0707-05		1
na=Montaż profili elewacyjnych gzymsowych ze styropianu EPS 70-040 grub.5 cm i wys.15 cm
nu=221
ob=79.9100
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=31,14000	1	5,35+4,43+8,69+5,00+7,67	śc. zew. istn.
wo=31,14000	1	15,22+2,54*2+2,31+11,65+3,31+0,25+10,95	śc. zew. projekt.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0704-0300	AT-31	0704-03		1
na=Mocowanie płyt styropianowych , łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m2, do podłoża z betonu - cokół
nu=222
ob=23.9700
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=23,97000	1	23,97	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0704-0200	AT-31	0704-02		1
na=Mocowanie płyt styropianowych, łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m2, do podłoża z cegły
nu=223
ob=420.9800
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=420,98000	1	420,98	śc. zew.n/cokołem

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0101-0600	AT-31	0101-06		1
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach; siatka z włókna szklanego; dodatkowe wzmocnienie w narożnikach otworów okiennych i drzwiowy; dopłata za 2-gą warstwę
nu=224
ob=5.3200
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5,32000	1	0,20*0,35*19*4	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0702-0100	AT-31	0702-01		1
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
nu=225
ob=66.4000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	4,00*2+10,00*4	na śc. ist.
wo=48	1	4,60*4	na śc. projekt. zew.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0703-0100	AT-31	0703-01		1
na=Montaż listwy początkowej
nu=226
ob=79.9100
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=31,14000	1	5,35+4,43+8,69+5,00+7,67	śc. zew. istn.cokół
wo=31,14000	1	15,22+2,54*2+2,31+11,65+3,31+0,25+10,95	śc. zew. projekt. cokół

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 0541-0200	6	0541-02		1
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,60 mm  o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
nu=227
ob=21.0450
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=21,04500	1	(1,45*5+1,60*5+2,50*4+0,70*2+1,60*2+1,53*8)*0,50	parapety zew.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-0100	2-02	0616-01		1
na=Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa pod obróbki
nu=228
ob=16.8360
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=16,83600	1	(1,45*5+1,60*5+2,50*4+0,70*2+1,60*2+1,53*8)*0,40	parapety zew.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0923-0400	2-02	0923-04		1
na=Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
nu=229
ob=16.8400
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=16,84000	1	16,84	wg.poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-0200	AT-26	0103-02		1
na=Zabezpieczenie stolarki - usunięcie folii
nu=230
ob=62.0100
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=62,01000	1	62,01	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-0100	2-02	1604-01		1
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
nu=231
ob=394.7680
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=77,85000	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*2,50	na śc. ist.
wo=77,85000	1	(4,06*2+4,08*2)*(14,00-2,50)	śc. wieży powyżej 2,50 m
wo=77,85000	1	(14,97+2,54*2+0,25*2)*2,50	śc. sali gł./dobud./
wo=77,85000	1	(10,57+5,15+2*0,25)*3,40	śc. garaż /dobud./
wo=77,85000	1	(5,35+0,25+3,67)*2,50	śc. pom.warszt.

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=schody wejścia i pochylnia
ops=
nu=19.                 
cpv=45262000-1

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-0400	2-31	0511-04		1
na=Schody zewnętrzne. Stopień z kostki betonowej o grubości 6 cm na posypce piaskowej
nu=232
ob=9.1625
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=9,16250	1	0,70*2,80+3,35*2,15	

[RMS 286]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1995, biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0521-0200	2-11	0521-02		1
na=Schody zewnetrzne. Podstopień z palisady o wymiarach 10x10x45 cm;
nu=233
ob=6.2500
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=3,50000	1	2,80+0,70	podstopnie
wo=3,50000	1	2,40+0,35	

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1995, biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0521-0200	2-11	0521-02		1
na=Schody zewnetrzne. Podstopień z palisady o wymiarach 10x10x60 cm;
nu=234
ob=2.1000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,10000	1	2,10	podstopień

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-0700	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; piasek ubijany warstwami na mokro grub. 30 cm
nu=235
ob=2.0520
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,05200	1	1,20*5,70*0,30	pod pochylnię

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-0100	2-31	0114-01		1
na=Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu; grub. 12 cm
nu=236
ob=6.8400
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6,84000	1	1,20*5,70	pod pochylnię

[RMS 286]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-0200	2-31	0114-02		1
na=Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy ; pomniejszenie wsp. x 8
nu=237
ob=-6.8400
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=-6,84000	1	(-1)*6,84	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-0100	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod ławy pochylni Beton B10 grub. 10 cm
nu=238
ob=0.8550
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,85500	1	0,75*5,70*0,10*2	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-0200	2-02	0202-02		1
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8 m; Beton B20
nu=239
ob=2.2230
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,22300	1	0,30*0,65*5,70*2	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-0100	2-02	0207-01		1
na=Ściany żelbetowe grubości 8 cm proste o wysokości do 3 m; ściany fund. pochylni grub. 25 cm; Beton B20
nu=240
ob=7.1250
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=7,12500	1	(0,40+0,85)*0,5*5,70*2	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-0700	2-02	0207-07		1
na=Ściany żelbetowe. Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian do 25 cm ; wsp. x17
nu=241
ob=7.1250
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=7,12500	1	7,125	wg. poz.j.w

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-0100	2-02	0290-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7mm Stal A-I
nu=242
ob=0.0050
jm=t	34 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,00500	1	5,00*0,001	pochylnia

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-0200	2-02	0290-02		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 8-14mm Stal A-IIIN
nu=243
ob=0.1020
jm=t	34 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,10200	1	102,00*0,001	pochylnia fi 12

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-0400	2-31	0511-04		1
na=Pochylnia. Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej
nu=244
ob=6.8400
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6,84000	1	1,20*5,70	płyta pochylni

[RMS 286]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0311-0600	4-01	0311-06		1
na=Zwieńczenie murka z kształki klinkierowej
nu=245
ob=11.4000
jm=m	40 
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=11,40000	1	5,70*2	

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=ogrodzenie ocynkowane z paneli
ops=
nu=20.                 
cpv=45340000-2

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-0400	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III.; Wykop pod stopy fund.
nu=246
ob=34.2720
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=34,27200	1	(0,40+2*0,60)*(0,25+2*0,30)*1,20*21	szt. 21

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy w gruncie kat. III głębokości do 1,5m Wykop pod belki podwalinowe
nu=247
ob=14.1712
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,83140	1	(0,25+2*0,30)*(1,18+1,42+2,60*3+1,18+2,63)*0,40	przęsło A-B (  furtka)
wo=4,83140	1	(0,25+2*0,30)*(2,60+2,36)*0,40	przęsło B-C
wo=4,83140	1	(0,25+2*0,30)*(2,20+2,60*2)*0,40	przęsło C-D
wo=4,83140	1	(0,25+2*0,30)*(1,18+4,60+2,65+2,60+1,36*3)*0,40	przęsło E-F ( furtka i brama)

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m
nu=248
ob=40.7400
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=48,44000	1	34,27+14,17	wg. poz. wykopu j.w
wo=48,44000	1	(-1)*(1,32+1,68+4,70)	minus obj. fund. stopy i pods. żwir.obj podwaliny w gruncie
wo=48,44000	1		do odwiezienia obj. fund. 7,70 m3

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-0400	2-01	0205-04		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat.III, samochód do 5t; wywiezienie nadmiaru ziemi do 10 km
nu=249
ob=7.7000
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=7,70000	1	7,70	obj. fund.

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-0400	2-01	0214-04		1
na=Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t; wg. poz. j.w do10 km wsp. x18 Krotność
nu=250
ob=7.7000
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=7,70000	1	7,70	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0506-0100	2-01	0506-01		1
na=Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III, wykonywanych ręcznie pas obustronny l
nu=251
ob=83.3600
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=28,42000	1	(1,18+1,42+2,60*3+1,18+2,63)*2,00	przęsło A-B (  furtka)
wo=28,42000	1	(2,60+2,36)*2,00	przęsło B-C
wo=28,42000	1	(2,20+2,60*2)*2,00	przęsło C-D
wo=28,42000	1	(1,18+4,60+2,65+2,60+1,36*3)*2,00	przęsło E-F ( furtka i brama)

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-0700	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; podsypka żwirowa pod stopu fund.
nu=252
ob=1.3230
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,32300	1	0,45*0,35*0,40*21	szt.21

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-0100	2-02	0203-01		1
na=Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3; Beton B20 z dodatkiem środków wodochronnych i mrozoodpornych.
nu=253
ob=1.6800
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,68000	1	0,40*0,25*0,80*21	szt.21

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-0100	2-02	0201-01		1
na=Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m podwalina betonowa. Beton B20 z dodatkiem  środków wodochronnych i mrozoodpornych.
nu=254
ob=4.1680
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,42100	1	0,25*(1,18+1,42+2,60*3+1,18+2,63)*0,40	przęsło A-B (  furtka)
wo=1,42100	1	0,25*(2,60+2,36)*0,40	przęsło B-C
wo=1,42100	1	0,25*(2,20+2,60*2)*0,40	przęsło C-D
wo=1,42100	1	0,25*(1,18+4,60+2,65+2,60+1,36*3)*0,40	przęsło E-F ( furtka i brama)

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-0100	2-02	0290-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy 6 mm; stal A-O (StOS)
nu=255
ob=0.0123
jm=t	34 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,00421	1	(1,18+1,42+2,60*3+1,18+2,63)/0,30*0,20*2*0,222*0,001	przęsło A-B (  furtka)
wo=0,00421	1	(2,60+2,36)/0,30*0,20*2*0,222*0,001	przęsło B-C
wo=0,00421	1	(2,20+2,60*2)/0,30*0,20*2*0,222*0,001	przęsło C-D
wo=0,00421	1	(1,18+4,60+2,65+2,60+1,36*3)/0,30*0,20*2*0,222*0,001	przęsło E-F ( furtka i brama)

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-0100	2-02	0290-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich fi 10 mm; stal A-O (StOS)
nu=256
ob=0.1029
jm=t	34 
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,03507	1	(1,18+1,42+2,60*3+1,18+2,63)*4*0,617*0,001	przęsło A-B (  furtka)
wo=0,03507	1	(2,60+2,36)*4*0,617*0,001	przęsło B-C
wo=0,03507	1	(2,20+2,60*2)*4*0,617*0,001	przęsło C-D
wo=0,03507	1	(1,18+4,60+2,65+2,60+1,36*3)*4*0,617*0,001	przęsło E-F ( furtka i brama)

[RMS 286]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 1305-0500	19-01	1305-05		1
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych; malowanie dwukrotne betonu (dm3); farbą do betonu
nu=257
ob=33.3440
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=11,36800	1	(1,18+1,42+2,60*3+1,18+2,63)*0,40*2	przęsło A-B (  furtka)
wo=11,36800	1	(2,60+2,36)*0,40*2	przęsło B-C
wo=11,36800	1	(2,20+2,60*2)*0,40*2	przęsło C-D
wo=11,36800	1	(1,18+4,60+2,65+2,60+1,36*3)*0,40*2	przęsło E-F ( furtka i brama)

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1604-0700	2	1604-07		1
na=Przęsła ogrodzenia z paneli zgrzewanych, ocynkowanych z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych) z przegięciami. Przęsło systemowe o rozpiętości 260 cm i wysokości 153 cm,  ze słupkami kwadratowymi 60x40 mm wyposażonymi w kapturek.
nu=258
ob=63.7704
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0017

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=21,74130	1	(1,18+1,42+2,60*3+1,18+2,63)*1,53	przęsło A-B (  furtka)
wo=21,74130	1	(2,60+2,36)*1,53	przęsło B-C
wo=21,74130	1	(2,20+2,60*2)*1,53	przęsło C-D
wo=21,74130	1	(1,18+4,60+2,65+2,60+1,36*3)*1,53	przęsło E-F ( furtka i brama)

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1604-0700	2	1604-07		1
na=Brama rozwierna jako systemowa panele z kształtowników ze stali ocynkowanej, słupki kwadratowe 120x120 mm wyposażone w kapturek.
nu=259
ob=6.4500
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0017

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6,45000	1	2*2,15*1,50	szt.1- brama dwuskrzydł.

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1604-0700	2	1604-07		1
na=Furtka o szerokości 100 cm i wysokości 150 cm;  wypełniona profilami stalowymi typ furtki, słupki kwadratowe 120x120 mm wyposażone w kapturek.
nu=260
ob=3.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0017

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,00*1,50*2	szt.2

[RMS 286]
nz=2.0000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=nawierzchnie utwardzone
ops=
nu=21.                 
cpv=45233140-2

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-0100	2-31	0511-01		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej , na podsypce piaskowej opaska wokół budynku; kostka brukowa 6 cm szara
nu=261
ob=47.9460
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=18,68400	1	(5,35+4,43+8,69+5,00+7,67)*0,60	śc. zew. istn.
wo=18,68400	1	(15,22+2,54*2+2,31+11,65+3,31+0,25+10,95)*0,60	śc. zew. projekt.

[RMS 286]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-0100	2-31	0511-01		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej; polbruk z rozbiórki i do ponownego ułożenia na ścieżki
nu=262
ob=130.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130	

[RMS 286]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-0300	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej; podjazdy
nu=263
ob=134.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	134,00	

[RMS 286]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0129-0200	2-01	0129-02		1
na=Wykonanie warstwy odsączającej pod place z płyt żelbetowych
nu=264
ob=127.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=127	1	127,00	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0129-0400	2-01	0129-04		1
na=Układanie płyt żelbetowych ażurowych, pod place
nu=265
ob=127.0000
jm=m2	50 
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=127	1	127,00	

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0511-0101	2-31	0511-0101		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce piaskowej; kostka z rozbiórki; M=0
nu=266
ob=130.0000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130,00	

[RMS 286]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0407-0200	2-31	0407-02		1
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem
nu=267
ob=72.0000
jm=m	   
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72,00	

[RMS 286]
nz=0.5000
np=0
op=M
